**Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по устройству тротуара вдоль парка «Молодежный» в городе Югорске.**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Газовиков (от автобусной остановки у павильона «Цветы» до пер. Свердлова – Промышленная).

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20 августа 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в документации об аукционе (требования к применяемым материалам).

При производстве работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

**Требования к применяемым материалам при выполнении работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Технические показатели** | **Страна происхождения товара** |
| 1 | Смеси бетонные | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В 15 (М 200).  В соответствии с ГОСТ 7473-2010 | Российская Федерация |
| 2 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3  В соответствии с ГОСТ 6665-91 | Российская Федерация |
| 3 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3  В соответствии с ГОСТ 6665-91 | Российская Федерация |
| 4 | Щебень | Фракция в диапазоне св. 10 мм до 20 мм. Марка по дробимости не ниже 800. Группа 2. В соответствии с ГОСТ 8267-93 | Российская Федерация |
| 5 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная брусчатка «Кирпич» размером 200\*100\*60 мм (неизменяемое значение), укладывается на песчаных и стабилизированных основаниях толщиной 70 мм. Цвет красный.  В соответствии с ГОСТ 17608-2017. | Российская Федерация |
| 6 | Смеси песко-цементные | Смеси пескоцементные с содержанием цемента от 45% до 67%.  В соответствии с ГОСТ 31357-2007 | Российская Федерация |