**Приложение №1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

**Сроки поставки:** поставка товара должна осуществляться с даты заключения гражданско-правового договора по 10 июня 2023 г.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком, на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, подписанного Сторонами и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.6. договора, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора | | | | |
| Код  ОКПД/КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 28.49.12.110-00000002 | Станок токарный деревообрабатывающий.  Назначение: настольный.  Максимальная частота вращения шпинделя: ≥ 2000 и < 3000 Оборот в минуту.  Максимальное расстояние между центрами ≥ 1000 и < 1500 Миллиметр.  Максимальный диаметр обработки над станиной: ≥ 320 и < 400 Миллиметр.  Масса станка: ≤ 0.1 Тонна;^метрическая тонна (1000 кг). Минимальная частота вращения шпинделя: ≥ 100 Оборот в минуту.  Мощность:≥ 0.2 и < 0.5 Киловатт.  Наличие опции поворота передней бабки: да.  Рабочее напряжение: 220 Вольт.  Тип регулировки частоты вращения шпинделя: ступенчатый. Ширина станка: < 1000 Миллиметр.  Высота станка: < 1000 Миллиметров.  Длина станка: ≥ 1000 и < 1500 Миллиметр.  Класс точности: А. | шт | 7 |

**Общие требования:**

Гарантийный срок: на поставляемый товар должна быть предоставлена гарантия производителя на срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в употреблении у Поставщика и (или) у третьих лиц), не прошедшим ремонт, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов изготовления, не находящемся в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество и безопасность Товара должны соответствовать установленным для данных видов товаров нормам и требованиям государственных стандартов (ГОСТ), техническим условиям и иной нормативно-технической документации и подтверждаться сертификатами или декларациями соответствия (качества) производителя, выданными производителем, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Упаковка: Товар поставляется в специальной упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Тара одноразовая, возврату не подлежит.