Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка видеостены.

2. Общая информация:

2.1. Видеостена предназначена для отображения видеоконтента во время проведения совещаний.

2.2. Видеостена представляет собой прямоугольную инсталляцию из четырёх панелей видеостен, крепящихся к стене на специализированных кронштейнах.

2.3. Высота видеостены не менее 1,37 м, длины – не менее 2,04 м.

2.4. Цвет видеопанелей – чёрный.

3. Перечень элементов видеостены (далее - товар):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.40.34.110 | Видеопанель с модульным креплением | - назначение: жидкокристаллическая панель для видеостен;  - блок питания: встроенный;  - интерфейс подключения: HDMI, DisplayPort, DVI-D;  - интерфейс подключения: аудио, USB, RJ-45;  - кабель для подключения к источнику изображения в комплекте: да;  - тип кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте: HDMI-HDMI;  - длина кабеля для подключения к источнику изображения в комплекте: ≥ 5 м;  - класс энергетической эффективности: не ниже А;  - размер диагонали: ≥ 55 дюймов (25,4 мм);  - разрешение экрана: 1920 x 1080;  - яркость: ≥ 700 кд;  - контрастность: 1200:1;  - ширина рамки: не более 0,44 мм;  - крепление модульное для настенной  видеостены в комплекте: да;  - совместимость крепления с видеопанелью размером 55 дюймов: да;  - максимальное расстояние от стены для установки крепления: ≥ 285 мм;  - минимальное расстояние от стены для установки крепления: ≤ 95 мм;  - максимальная нагрузка на крепление: ≥ 70 кг;  - совместимость крепления со стандартом VESA: 600х400 мм. | штука | 4 |
| 2 | 26.20.30.150 | Контроллер видеостены | - интерфейс подключения: HDMI;  - поддержка разрешений: FullHD 1080p@120Гц, UltraHD 2160p@60Гц;  - возможность каскадного подключения устройств с неограниченным количеством экранов: да;  - возможность поворота изображения на 180 градусов (только для режима 2х2 - первая строка): да;  - дистанционное управление: с пульта, с панели, через RS232;  - дополнительный аудиовыход: 3.5 мини-джек;  - возможность компенсации ширины окантовки экранов: да;  - металлический корпус: да. | штука | 1 |
| 3 | 26.40.31.190-00000011 | Акустическая система | - способ размещения: полочная;  - тип: активная;  - вес: ≤ 10 килограмм;  - номинальная мощность: > 10 и ≤ 50 Ватт;  - максимальная воспроизводимая частота: ≥ 20 Килогерц;  - минимальная воспроизводимая частота: ≤ 80 Герц;  - тип беспроводного подключения: Bluetooth;  - ширина: > 700 Миллиметр. | штука | 1 |

3. Требования к товару:

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 36 (тридцати шести) месяцев, исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.2. Требования к гарантии производителя товара: срок действия такой гарантии должен быть: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.3. Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров:

При выявлении недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках и неисправностях. Поставщик в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика за свой счёт производит замену товара на новый, либо направляет товар в ремонт. В случае, если срок ремонта превышает 10 дней, Поставщик на период ремонтных работ предоставляет Заказчику полноценную замену неисправного товара.

4.4. Объём предоставления гарантий качества товаров, работ услуг:

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), а гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.5. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (в размере, оговорённом в Извещении об осуществлении аукциона в электронной форме) предоставляется Поставщиком до оформления документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Поставщик может предоставить обеспечение гарантийных обязательств любым из двух способов:

1) внесение денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев