**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«27» июня 2019 г. № 0187300005819000193-1

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. С. Д. Голин – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

1. Н.А. Морозова – советник руководителя;
2. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;
3. А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Всего присутствовали 4 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005819000193 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли ЦК «Югра-Презент» в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005819000193.

Идентификационный код закупки: 193862201231086220100100610014391244.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 27 июня 2019 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 6.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 23 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 154 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 198 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 197 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 97 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:- по пункту 1 «Раствор»: требуется: «Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные», в заявке участника закупки предлагается «Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные», присутствует слово «или».Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I . Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 226 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информаци, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: по пунктам 1-21 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I . Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А.Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |

**Председатель комиссии С.Д. Голин**

 **Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Абдуллаев

 **Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Н. Сметанина

Приложение 1

 к протоколу рассмотрения заявок

 на участие в аукционе в электронной форме

 от «27» июня 2019 г. № 0187300005819000193-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли ЦК «Югра-Презент» в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки |
| Заявка №23 | Заявка №154 | Заявка №198 | Заявка №197 | Заявка №97 | Заявка №226 |
| **Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:**1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона;2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | По основному назначению раствор должен быть кладочный, тяжелый. **Класс по применяемым вяжущим: простые или сложные**. В соответствии с ГОСТ 28013-98 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | По основному назначению раствор кладочный, тяжелый. **Класс по применяемым вяжущим**: **простые или сложные.** В соответствии с ГОСТ 28013-98не соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 2 | Бикрост марки ТКП с характеристиками: рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна. Толщина не менее 3,8 мм. Длина не менее 10 м ширина не менее 1 м. Тип защитного покрытия верх – гранулят или сланец. Тип защитного покрытия низ -пленка. Масса 1 м2 не менее 4 кг.В соответствии с ГОСТ 30547-97 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 3 | Бикрост марки ТПП с характеристиками: рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумный материал с полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна. Толщина не менее 2,8 мм. Длина не менее 15 м ширина не менее 1 м. Тип защитного покрытия верх-пленка. Тип защитного покрытия низ - пленка. Масса 1 м2 не менее 3 кг.В соответствии с ГОСТ 30547-97 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 4 | Изоспан D с характеристиками: тканевое полотно, изготовлено из специального высокотехнологичного полипропилена с высокой степенью прочности. Состав 100% полипропилен;Полотно рулонного материала не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок кроме материалов на перфорированной основе. Температурный диапазон применения от -60 ºС до +80ºС Ширина рулона не менее 1, 6 м, в рулоне не менее 70 м2. В соответствии с ГОСТ 2678-94 и ГОСТ 30547-97 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 5 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,5 ммВ соответствии с ГОСТ 14918-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 6 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа не менее 0,7 ммВ соответствии с ГОСТ 14918-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 7 | Планка примыкания нижняя является доборным элементом, используемым при устройстве кровли для защиты от проникновения влаги с характеристиками:длина - не менее 2000 мм;покрытие полимерное цветное полиэстер— 0,27 микрон (неизменяемое значение).В соответствии с ГОСТ 14918-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 8 | Планка примыкания верхняя является доборным элементом, используемым при устройстве кровли для защиты от проникновения влаги с характеристиками:длина - не менее 2000 мм;покрытие полимерное цветное полиэстер— 0,27 микрон (неизменяемое значение).В соответствии с ГОСТ 14918-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 9 | Профнастил марки МП-20 толщина металла не менее 0,7 мм (окрашенный). Цвет согласовывается с заказчиком. Вес одного погонного метра листа не более 7,4 кг.В соответствии с ГОСТ 24045-2016 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 10 | Ендова верхняя - пространство между двумя скатами крыши, образующими входящий (внутренний) угол, длина 2000 мм (неизменяемое значение), материал оцинкованный лист. Цвет согласовывается с заказчиком.В соответствии с ГОСТ Р 52246-2016. | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 11 | Ограждение для кровли материал оцинкованный металл. Размеры: длина - 3 м, высота - 0,9 м (неизменяемые значения). Цвет согласовывается с заказчиком.В соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 12 | Снегозадержатель трубчатый, круглый длина не менее 3 м.В соответствии СП 17.13330.2011 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 13 | Винты самонарезающие кровельные окрашенные с уплотнительной прокладкой размером не менее 4,8х38 мм.В соответствии с ГОСТ 10618-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 14 | Клей TIXOPLAST или эквивалент с характеристиками: универсальный, кровельный, высоко пластично-гибкий, битумный клей-герметик на основе экологической смеси битумов и эластомеров, цвет черный.В соответствии с ГОСТ Р 57400-2017 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 15 | Лента Экобит или эквивалент с характеристиками: герметизационная лента для надежного сцепления с металлом, бетоном, штукатуркой, камнем, кирпичом, битумом, пластиком, деревом, керамикой. Размеры не менее 100х10000 м. В соответствии с ГОСТ Р 53338-2009 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 16 | Желоб водосточный: тип сечения круглый, толщина не менее 0,5 мм, диаметр не менее 150 мм, длина не менее 3000 мм, материал оцинкованная сталь, покрытие полиэстер. Цвет согласовывается с заказчиком.В соответствии с ГОСТ 14918-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 17 | Труба водосточная с характеристиками: тип сечения круглый, металлический профиль, материал оцинкованная сталь, покрытие полиэстер. Длина не менее 3000 мм, толщиной не менее 0,5 мм, диаметр не менее 150 мм. Цвет согласовывается с заказчиком.В соответствии с ГОСТ 14918-80 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 18 | Плитка керамогранитная, размеры не менее 600х600х10 мм, цвет светло-бежевый.В соответствии с ГОСТ Р 57141-2016 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 19 | Доска обрезная из хвойных пород. Длина в диапазоне 4-6,5 м; ширина 75-150 мм; толщина не менее 44 мм; сорт должен быть I. Доска должна быть обработана антисептическим составом. В соответствии с ГОСТ 8486-86 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 20 | Доска обрезная из хвойных пород. Длина 4-6,5 м; ширина 75-150 мм; толщина не менее 25 мм; сорт должен быть III. Доска должна быть обработана антисептическим составом.В соответствии с ГОСТ 8486-86 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |
| 21 | Гвозди строительные с конической головкой. Условный диаметр стержня 1,8 мм и 2,0 мм. Длина в диапазоне от 40 мм до 60 мм.В соответствии с ГОСТ 4028-63 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | не соответствует(не предоставлены конкретные показатели товара) |