Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Муниципальный заказчик:**

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

**2. Требования к качеству выполняемых работ:**

2.1. Все необходимые материалы, изделия для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту работ Подрядчиком, их стоимость входит в цену контракта.

2.2. Все строительные материалы, изделия, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам РФ.

2.3. Качество выполняемых работ, их безопасность и результаты должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе требованиям документов:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- Гост 34819-2021 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- Постановление Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 004/2011.

2.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение привлеченным к исполнению контракта персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении работ.

2.5. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с требованиями технического задания, государственными стандартами, правилами, техническими регламентами, утвержденными на данные виды работ, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

2.6. На результат выполняемых работ дает гарантию 12 месяцев с момента подписания акта, без гарантии работы светильника.

2.7. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен демонтированного, должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.8. Материалы должны быть сертифицированы и соответствовать федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 2.4.2.1178-02.

**3. Срок выполнения работ:**

Работы по замене ламп в прожекторах наружного освещения на здании администрации города Югорска должны исполняться с момента подписания муниципального контракта, но не позднее 31.08.2023 года, согласно перечню установленного электрооборудования на объектах (Приложение № 2 к техническому заданию) и объему работ (Приложение № 1 к техническому заданию).

**4.** **Место выполнения работ**:

Объектом выполнения работ является административное здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра г. Югорск ул. 40 лет Победы д. 11.

Приложение № 1

к техническому заданию

**Объем выполнения работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Характеристика работ |
| **Здание администрации города Югорска, по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11** | | |
| 1 | Выполнение работ по замене ламп на здании администрации города Югорска | Замена ламп в прожекторах наружного освещения на здании администрации города Югорска, в количестве 15 штук |

Приложение № 2

к техническому заданию

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**оборудования подлежащего замене:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | | **Наименование оборудования** | **Шт.** | | **Характеристика** | |
| **Оборудование светотехническое:** | | | | | | | |
| **Здание администрации города Югорска, по адресу: ул. 40 лет Победы, д.11** | | | | | | | |
| 1. | Лампа металлогалогенная | | | 15 | Цоколь: RX7s-24  Мощность, Вт: не менее150  Напряжение, В: 93  Форма лампы: Трубчатая двухцокольная  Диаметр, Мм: 23  Общ. Длина, Мм: 135  Световой поток, Лм: Не менее 12000  Индекс цветопередачи (Ra): 70-79 (класс 2A) | | |
|  | | | | |  | |

И.о. заведующего по АХР Д.В. Питиримов