**Приложение №1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

**Сроки поставки:** поставка товара должна осуществляться с даты заключения гражданско-правового договора по 22 июня 2023 г.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Договором, единовременным платежом на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, с приложением документов.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора | | | | | |
| Код  ОКПД/КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Рисунок объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 31.01.11.129 | Шкаф инструментальный.  предназначен для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, в мастерских, автосервисах и учебных заведениях.  Изделие должно иметь сертификат соответствия ГОСТ 16371-2014.  Шкаф инструментальный  Размеры внешние, мм (ВхШхГ):  Высота: не менее 1750 мм. – не более 1850 мм.  Ширина: не менее 950 мм. – не более 1050 мм.  Глубина: не менее 499 мм. – не более 600 мм.  Толщина металла корпуса не менее 0,8 мм не более 1,5 мм.  Нагрузка на шкаф не менее 390 кг и не более 500 кг.  Вес: не более 100 кг.  Цвет каркаса: серый полуматовый, двери царапиностойкие, синие  Тип покрытия: порошковое, влагоустойчивое.  Комплектация:  1. 8 полок из стали:  Толщина: не менее 0,8 мм. - не более 1,5 мм.  Ширина: по размеру шкафа.  Глубина: по размеру шкафа.  Нагрузка на полку не менее 80 кг.  Жесткое центральное ребро.  Шаг регулирования полки не менее 50 мм. – не более 150 мм.  2.Дверцы – 2 шт.  Двери требуются распашные. Угол открывания не более 180°.  Система запирания должна быть ригельная;  конструкция ригелей должна быть из оцинкованной стали и пластиковые втулки должны обеспечивать ход дверей и запирание шкафа.  Замок ключевой, 2 ключа в комплекте.  Петли должны быть внутренние.  Ручки для открытия/закрытия дверей.  Толщина металла дверей не менее 0,8 мм не более 1,5 мм. Жесткое центральное ребро. | https://www.werstakoff.ru/files/spare_catalog/145/1318.jpg | шт | 2 |