**Приложение №1**

**к извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260 ул. Ермака д.7, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

**2. Сроки поставки:** в течение 15 дней с даты заключения гражданско-правового договора.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**3. Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщик. Оплата производится в рублях Российской Федерации. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, с приложением документов, предусмотренных подпунктом 5.1.1. пункта 5.1. Договора, которые считаются неотъемлемой частью структурированного документа о приёмке (далее по тексту - структурированный документ о приёмке).

**4. Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора | | | | |
| Код  КТРУ | Наименование и описание объекта закупки | Ед.  изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 28.25.13.114 | **Холодильная витрина.**   * Высота не менее 86 см и не более 88 см * Ширина не менее 48 см и не более 50 см * Глубина не менее 60 см и не более 65 см * Нагрузка не менее 30 кг инее более 35 кг * Общий объем не менее 115 л и не более 120 л * Количество компрессоров - 1 * Управление электромеханическое * Функции управления: регулировка температуры охлаждения * Количество камер 1 камера * Тип двери стеклянная дверь * Замок двери нет * Ручки дверей внешние * Опоры 4 ножки * Размораживание камеры автоматическое * Система охлаждения статическая * Температурный режим от +1 до +10 °С * Количество полок не менее 3 полки и не более 5 полок * Материал полок закаленное стекло   Напряжение 220 В. | штука | 1 |

**5.** **Требования к условиям транспортировки:**

5.1. Упаковка: Упаковка товара пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантирует абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие из-за неправильной упаковки.

5.2. Условия транспортировки: Товар транспортируется с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативно-технической документацией и Инструкцией по применению. При нарушении данных условий Заказчик (Получатель) имеет право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

**6.** Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

**7.** Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двенадцати месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.