**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться**  **(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | 32.50.50.190 | Рециркулятор бактерицидный | Предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях. Эксплуатируется в присутствии людей.  Рециркулятор имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части.  Потребляемая мощность: не более 110 Вт  Производительность – не менее 100 м³/час  Исполнение - настенный  Уровень звук. мощности – не более 45 дБ  Источник питания – сеть  Безозоновые бактерицидные лампы низкого давления не менее 3 штук, мощность каждой не менее 30 Вт .  Вентилятор – не менее 2 шт.  Бактерицидная эффективность – не менее 99,9 %. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 6 |

Гарантийный срок обслуживания – с момента заключения контракта не менее 12 месяцев.

Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений А.В. Тарасенко