**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

628260 ул. Студенческая, 35, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область

**Сроки поставки:** поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора в течение 30 календарных дней.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора | | | |
| ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед.  изм. | Количество поставляемых товаров | |
| 1 | 32.30.15.299 | **Рукав пожарный спортивный в комплекте**  Изготовлен из материала: х/б не менее 54%, синтетика не менее 46%, ширина не менее 64мм не более 65мм, вес не менее 2,5кг не более 3кг, переплетение мешковое, длина не менее 20м не более 22м. | шт | 4 | |
| 2 | 32.30.15.299 | **Ствол пожарный спортивный**  Изготовлен из алюминия, длина не менее 285мм не более 286мм, диаметр не менее 36мм не более 37мм, вес не менее 470гр. не более 480гр., гайка ГР-50 «Рот» муфтовая, резьба не менее 36мм, ручка шириной не менее 21х82мм не более 22х82мм., ремень ствола шириной не менее 20мм не более 21мм, длиной не менее 50см не более 51см | шт | 4 | |
| 3 | 32.30.15.299 | **Каска спортивная пожарная**  Изготовлена из пластика, внутренняя часть каски состоит из: амортизирующего устройства, подбородочного ремня (ширина не менее 20мм не более 22мм, толщина не менее 1мм не более 3мм.  Наружная сторона каски: материал-полиамид, цвет синий металлик | шт | 16 | |
| 4 | 32.30.15.299 | **Лестница штурмовая с крюком**  Изготовлена из закаленного алюминия, тетивы размером не менее 40х25х2мм, длина не менее 4100мм, вес одной тетивы не менее 2,8 кг, кол-во ступенек не менее 13 шт, изготовлены из древесины – дуб, береза, размер не менее 31х21мм, длиной не менее 300мм, древесина должна быть прямослойной, здоровой и не иметь трещин.  Крюк изготовлен из металлического титана, вылет крюка не менее 40см, толщина не менее 5мм, усиление в местах соединения сварного шва металлической полосой размером не менее 10х2мм и длиной не менее 140мм, а также усиление металлическими ребрами жесткости, полосой размером не менее 5х2мм с левой и правой стороны вылета крюка по всей длине. | шт | 2 | |
| 5 | 32.30.15.299 | **Резиновое кольцо КН-50**  Изготовлено из резины, диметром не менее 50 мм не более 51 мм, для головки соединительной ГМ-50 (гайки «рот») | шт | 12 | |
| 6 | 32.30.15.299 | **Крюк спортивный**  Изготовлен из титана, вылет крюка не менее 40см,  Толщина не менее 5мм, усиление в местах соединения сварного шва. полосой размером: ширина не менее 10мм, толщина не менее 2 мм, длина не менее 140 мм, а также усиление металлическими ребрами жесткости. полосой размером: ширина не менее 5мм, толщина не менее 2 мм, с левой и правой стороны вылета крюка по всей длине | шт | 1 | |
| 7 | 32.30.15.299 | **Головка соединительная ГМ-50 (гайка «Рот») без кольца**  Изготовлена из алюминия,  3-х клыковая,  патрубок внешний диаметр не менее 40 мм не более 41 мм, внутренний диаметр не менее 5мм не более 5,5мм,  длина головки не менее 76мм не более 77 мм, вес не более 165гр не менее 170гр | шт | 8 | |
| 8 | 32.30.15.299 | **Головка соединительная ГМ-50 (гайка «Рот») без кольца**  Изготовлена из железа,  3-х клыковая,  патрубок внешний диаметр не менее 40 мм не более 41 мм, внутренний диаметр не менее 5мм не более 5,5мм,  длина головки не менее 76мм не более 77 мм, вес не более 300 гр | шт | 4 | |
| 9 | 32.30.15.299 | **Вставка для соединения тетив складной лестницы в комплекте**  Изготовлены из алюминиевого сплава. Размеры не менее 20\*35\*290мм, стенка (толщина) не менее 2мм. | шт | 1 | |

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

**Старший инспектор (по БиФП) отделения ОСПиП**

**9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России**

**по ХМАО-Югре П.А.Еремин**

**Директор МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» Н.А.Солодков**