**Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта**

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. **Для выполнения работ по замене окон в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в городе Югорске,** методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОН В МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ**  Основание: дефектный акт  Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2099,581 тыс. руб.  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 17,138 тыс. руб.  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1956,44 чел.час  Составлен(а) в ценах 2001 г. | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Замена окон** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (533 руб.): 86% от ФОТ СП (384,26 руб.): 62% от ФОТ* | 1,6209 *162,09 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 646,53 | 599,41 | 47,12 20,36 |  | 46,11 | 74,74 |
| 2 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (374,17 руб.): 86% от ФОТ СП (269,75 руб.): 62% от ФОТ* | 0,41 *(5+13+1+5+5+8+4) / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 461,31 | 431,21 | 30,1 3,87 |  | 128,73 | 52,78 |
| 3 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (314,91 руб.): 86% от ФОТ СП (227,03 руб.): 62% от ФОТ* | 0,173 *17,3 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 375,89 | 366,17 | 9,72 |  | 275,6 | 47,68 |
| 4 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (46,04 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (22,09 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,027 *(1,5\*1,8) / 100* | 10081,99 1464,63 | 319,01 62,9 | 8298,35 | 272,21 | 39,55 | 8,61 1,70 | 224,05 | 167,578 | 4,52 |
| 5 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 1,5х1,8 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) *МАТ=11620/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 1222,75 *11620/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1222,75 *11620/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 1222,75 |  |  | 1222,75 |  |  |
| 6 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (2778,67 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1333,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 1,5939 *(19,8+57,33+18,9+25,2+21,84+16,32) / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 16524,34 | 2389,59 | 508,47 100,26 | 13626,28 | 171,534 | 273,41 |
| 7 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,2х1,8 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) *МАТ=15420/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 5 | 1622,62 *15420/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1622,62 *15420/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 8113,1 |  |  | 8113,1 |  |  |
| 8 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,1х2,1 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) *МАТ=16725,88/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 13 | 1760,04 *16725,88/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1760,04 *16725,88/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 22880,52 |  |  | 22880,52 |  |  |
| 9 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,1х1,8 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) *МАТ=14978/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 5 | 1576,11 *14978/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1576,11 *14978/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 7880,55 |  |  | 7880,55 |  |  |
| 10 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,1х2,4 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) *МАТ=16756,15/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 5 | 1763,22 *16756,15/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1763,22 *16756,15/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 8816,1 |  |  | 8816,1 |  |  |
| 11 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,1х1,3 (шт) *МАТ=8781,25/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 8 | 924,04 *8781,25/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 924,04 *8781,25/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 7392,32 |  |  | 7392,32 |  |  |
| 12 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,4х1,7 с откидной фрамугой (с рычажными приборами) (шт) *МАТ=14287,5/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 4 | 1503,45 *14287,5/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1503,45 *14287,5/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 6013,8 |  |  | 6013,8 |  |  |
| 13 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (131,92 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (63,3 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,561 *56,1 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,2 | 2364,03 | 116,61 | 7,79 1,60 | 2239,63 | 24,3685 | 13,67 |
| 14 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) *Материалы* | 56,1 | 36,37 |  | 36,37 | 2040,36 |  |  | 2040,36 |  |  |
| 15 | **ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (5,04 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (2,42 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,021 *2,1 / 100* | 6514 209,73 | 27,38 5,54 | 6276,89 | 136,79 | 4,4 | 0,58 0,12 | 131,81 | 24,587 | 0,52 |
| 16 | **ФССЦ-11.3.03.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) *Материалы* | 2,1 | 87,42 |  | 87,42 | 183,58 |  |  | 183,58 |  |  |
| 17 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (2061,14 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (973,32 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 1,1789 *117,89 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 2124,35 | 2071,82 | 52,11 10,14 | 0,42 | 191,4405 | 225,69 |
| 18 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 123,7845 | 59,16 |  | 59,16 | 7323,09 |  |  | 7323,09 |  |  |
| 19 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 12,94 *129,4 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 419,26 |  |  | 419,26 |  |  |
| 20 | **ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) *1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Кровли: НР (2041,05 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ СП (994,43 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ* | 1,6209 *162,09 / 100* | 1265,55 1106,02 | 27,35 4,39 | 132,18 | 2051,33 | 1792,75 | 44,33 7,12 | 214,25 | 129,6625 | 210,17 |
| 21 | **ФССЦ-08.1.02.03-0081** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) *Материалы* | 129,4 | 21,05 |  | 21,05 | 2723,87 |  |  | 2723,87 |  |  |
| 22 | **ФССЦ-08.1.02.03-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) *Материалы* | 58,2 | 26,41 |  | 26,41 | 1537,06 |  |  | 1537,06 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 101503,14 | 7811,51 | 708,83 145,17 | 92982,8 |  | 903,18 |
| Накладные расходы | | | | | | | 8285,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 4269,91 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 1 Замена окон :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 3586,84 |  |  |  |  | 175,2 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 23680,17 |  |  |  |  | 292,12 |
| Материалы | | | | | | | 76546,36 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 5158,81 |  |  |  |  | 225,69 |
| Кровли | | | | | | | 5086,81 |  |  |  |  | 210,17 |
| Итого | | | | | | | 114058,99 |  |  |  |  | 903,18 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 92982,8 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 708,83 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 7956,68 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 8285,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 4269,91 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 1 Замена окон** | | | | | | | **114058,99** |  |  |  |  | **903,18** |
| **Раздел 2. Покраска стен** | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (1286,38 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (895,2 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 170,39 | 8,83 8,83 |  |  | 1504,54 | 1504,54 |  |  | 1,035 | 176,35 |
| 24 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (742,69 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (350,71 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 1,7039 *170,39 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 1863,03 | 746 | 22,17 4,19 | 1094,86 | 50,094 | 85,36 |
| 25 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,034078 | 11594,98 |  | 11594,98 | 395,13 |  |  | 395,13 |  |  |
| 26 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 0,051117 | 16,56 |  | 16,56 | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3763,55 | 2250,54 | 22,17 4,19 | 1490,84 |  | 261,71 |
| Накладные расходы | | | | | | | 2029,07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1245,91 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 2 Покраска стен :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 3686,12 |  |  |  |  | 176,35 |
| Отделочные работы | | | | | | | 2956,43 |  |  |  |  | 85,36 |
| Материалы | | | | | | | 395,98 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | 7038,53 |  |  |  |  | 261,71 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 1490,84 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 22,17 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 2254,73 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 2029,07 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1245,91 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 2 Покраска стен** | | | | | | | **7038,53** |  |  |  |  | **261,71** |
| **Раздел 3. Кабинет зам. директора по ХР** | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (6,91 руб.): 86% от ФОТ СП (4,98 руб.): 62% от ФОТ* | 0,021 *2,1 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 8,38 | 7,77 | 0,61 0,26 |  | 46,11 | 0,97 |
| 28 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ* | 0,01 *1 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 11,25 | 10,52 | 0,73 0,09 |  | 128,73 | 1,29 |
| 29 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (17,84 руб.): 86% от ФОТ СП (12,86 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0098 *0,98 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 21,29 | 20,74 | 0,55 |  | 275,6 | 2,7 |
| 30 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (36,6 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (17,56 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,021 *2,1 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 217,71 | 31,48 | 6,7 1,32 | 179,53 | 171,534 | 3,6 |
| 31 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 1,4х1,5 (шт) *МАТ=16100/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 1694,18 *16100/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1694,18 *16100/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 1694,18 |  |  | 1694,18 |  |  |
| 32 | **ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (3,6 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1,73 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,015 *1,5 / 100* | 6514 209,73 | 27,38 5,54 | 6276,89 | 97,71 | 3,15 | 0,41 0,08 | 94,15 | 24,587 | 0,37 |
| 33 | **ФССЦ-11.3.03.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) *Материалы* | 1,5 | 87,42 |  | 87,42 | 131,13 |  |  | 131,13 |  |  |
| 34 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (38,46 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (18,16 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,022 *2,2 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 39,64 | 38,66 | 0,97 0,19 | 0,01 | 191,4405 | 4,21 |
| 35 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 2,31 | 59,16 |  | 59,16 | 136,66 |  |  | 136,66 |  |  |
| 36 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 0,66 | 58,58 |  | 58,58 | 38,66 |  |  | 38,66 |  |  |
| 37 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (3,23 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1,55 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,044 *4,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 4,48 | 2,89 |  | 1,59 | 7,705 | 0,34 |
| 38 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 0,44 *4,4 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 14,26 |  |  | 14,26 |  |  |
| 39 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (34,43 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (16,26 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 2,1 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 304,52 | 34,78 |  | 269,74 | 1,7825 | 3,74 |
| 40 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (101,92 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (70,93 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 13,5 | 8,83 8,83 |  |  | 119,21 | 119,21 |  |  | 1,035 | 13,97 |
| 41 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (58,85 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (27,79 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,135 *13,5 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 147,61 | 59,11 | 1,76 0,33 | 86,74 | 50,094 | 6,76 |
| 42 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,0027 | 11594,98 |  | 11594,98 | 31,31 |  |  | 31,31 |  |  |
| 43 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 4,05 | 16,56 |  | 16,56 | 67,07 |  |  | 67,07 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3085,07 | 328,31 | 11,73 2,27 | 2745,03 |  | 37,95 |
| Накладные расходы | | | | | | | 310,96 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 178,4 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 3 Кабинет зам. директора по ХР :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 99,21 |  |  |  |  | 4,96 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 384,17 |  |  |  |  | 4,31 |
| Материалы | | | | | | | 2113,27 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 685,72 |  |  |  |  | 14,71 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 292,06 |  |  |  |  | 13,97 |
| Итого | | | | | | | 3574,43 |  |  |  |  | 37,95 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 2745,03 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 11,73 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 330,58 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 310,96 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 178,4 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 3 Кабинет зам. директора по ХР** | | | | | | | **3574,43** |  |  |  |  | **37,95** |
| **Раздел 4. Холл и лестничный марш** | | | | | | | | | | | | |
| 44 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (21,01 руб.): 86% от ФОТ СП (15,15 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0639 *6,39 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 25,49 | 23,63 | 1,86 0,80 |  | 46,11 | 2,95 |
| 45 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (27,37 руб.): 86% от ФОТ СП (19,73 руб.): 62% от ФОТ* | 0,03 *3 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 33,75 | 31,55 | 2,2 0,28 |  | 128,73 | 3,86 |
| 46 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (72,81 руб.): 86% от ФОТ СП (52,49 руб.): 62% от ФОТ* | 0,04 *4 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 86,91 | 84,66 | 2,25 |  | 275,6 | 11,02 |
| 47 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (54,92 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (26,35 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0315 *3,15 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 326,57 | 47,23 | 10,05 1,98 | 269,29 | 171,534 | 5,4 |
| 48 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,1х1,5 (шт) *МАТ=19450/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 2046,69 *19450/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2046,69 *19450/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2046,69 |  |  | 2046,69 |  |  |
| 49 | **ФЕР10-01-034-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (73,58 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (35,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0324 *(1,62\*2) / 100* | 14210,91 1953,31 | 362 81,46 | 11895,6 | 460,43 | 63,29 | 11,73 2,64 | 385,41 | 223,491 | 7,24 |
| 50 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х0,9 (шт) *МАТ=13350/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 2 | 1404,8 *13350/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1404,8 *13350/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2809,6 |  |  | 2809,6 |  |  |
| 51 | **ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (9,85 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (4,73 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,041 *4,1 / 100* | 6514 209,73 | 27,38 5,54 | 6276,89 | 267,07 | 8,6 | 1,12 0,23 | 257,35 | 24,587 | 1,01 |
| 52 | **ФССЦ-11.3.03.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) *Материалы* | 4,1 | 87,42 |  | 87,42 | 358,42 |  |  | 358,42 |  |  |
| 53 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (128,68 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (60,77 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,0736 *7,36 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 132,63 | 129,35 | 3,25 0,63 | 0,03 | 191,4405 | 14,09 |
| 54 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 7,728 | 59,16 |  | 59,16 | 457,19 |  |  | 457,19 |  |  |
| 55 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 2,208 | 58,58 |  | 58,58 | 129,34 |  |  | 129,34 |  |  |
| 56 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (7,7 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (3,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,105 *10,5 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 10,68 | 6,9 |  | 3,78 | 7,705 | 0,81 |
| 57 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 1,05 *10,5 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 34,02 |  |  | 34,02 |  |  |
| 58 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (104,76 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (49,47 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 6,39 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 926,61 | 105,82 |  | 820,79 | 1,7825 | 11,39 |
| 59 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (228,76 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (159,19 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 30,3 | 8,83 8,83 |  |  | 267,55 | 267,55 |  |  | 1,035 | 31,36 |
| 60 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (132,08 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (62,37 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,303 *30,3 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 331,3 | 132,66 | 3,94 0,75 | 194,7 | 50,094 | 15,18 |
| 61 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,0061 | 11594,98 |  | 11594,98 | 70,73 |  |  | 70,73 |  |  |
| 62 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 9,09 | 16,56 |  | 16,56 | 150,53 |  |  | 150,53 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 8925,51 | 901,24 | 36,40 7,31 | 7987,87 |  | 104,31 |
| Накладные расходы | | | | | | | 861,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 489,25 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 4 Холл и лестничный марш :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 354,71 |  |  |  |  | 17,83 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 1280,88 |  |  |  |  | 14,46 |
| Материалы | | | | | | | 6056,52 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 1928,67 |  |  |  |  | 40,66 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 655,5 |  |  |  |  | 31,36 |
| Итого | | | | | | | 10276,28 |  |  |  |  | 104,31 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 7987,87 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 36,4 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 908,55 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 861,52 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 489,25 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 4 Холл и лестничный марш** | | | | | | | **10276,28** |  |  |  |  | **104,31** |
| **Раздел 5. Электрощитовая №1** | | | | | | | | | | | | |
| 63 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (4,44 руб.): 86% от ФОТ СП (3,2 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0135 *1,35 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 5,38 | 4,99 | 0,39 0,17 |  | 46,11 | 0,62 |
| 64 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ* | 0,01 *1 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 11,25 | 10,52 | 0,73 0,09 |  | 128,73 | 1,29 |
| 65 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (19,11 руб.): 86% от ФОТ СП (13,78 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0105 *1,05 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 22,81 | 22,22 | 0,59 |  | 275,6 | 2,89 |
| 66 | **ФЕР10-01-034-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (30,66 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (14,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0135 *1,35 / 100* | 14210,91 1953,31 | 362 81,46 | 11895,6 | 191,85 | 26,37 | 4,89 1,10 | 160,59 | 223,491 | 3,02 |
| 67 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 1,5х0,9 (шт) *МАТ=12310/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 1295,36 *12310/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1295,36 *12310/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 1295,36 |  |  | 1295,36 |  |  |
| 68 | **ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (3,85 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1,85 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,016 *1,6 / 100* | 6514 209,73 | 27,38 5,54 | 6276,89 | 104,22 | 3,36 | 0,44 0,09 | 100,42 | 24,587 | 0,39 |
| 69 | **ФССЦ-11.3.03.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) *Материалы* | 1,6 | 87,42 |  | 87,42 | 139,87 |  |  | 139,87 |  |  |
| 70 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (34,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (16,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,0198 *1,98 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 35,68 | 34,8 | 0,88 0,17 |  | 191,4405 | 3,79 |
| 71 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 2,079 | 59,16 |  | 59,16 | 122,99 |  |  | 122,99 |  |  |
| 72 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 0,594 | 58,58 |  | 58,58 | 34,8 |  |  | 34,8 |  |  |
| 73 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (2,42 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1,16 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,033 *3,3 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 3,36 | 2,17 |  | 1,19 | 7,705 | 0,25 |
| 74 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 0,33 *3,3 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 10,69 |  |  | 10,69 |  |  |
| 75 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (22,14 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (10,45 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 1,35 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 195,76 | 22,36 |  | 173,4 | 1,7825 | 2,41 |
| 76 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (50,96 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (35,46 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 6,75 | 8,83 8,83 |  |  | 59,6 | 59,6 |  |  | 1,035 | 6,99 |
| 77 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (29,42 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (13,89 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,0675 *6,75 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 73,8 | 29,55 | 0,88 0,17 | 43,37 | 50,094 | 3,38 |
| 78 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,0014 | 11594,98 |  | 11594,98 | 16,23 |  |  | 16,23 |  |  |
| 79 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 2,03 | 16,56 |  | 16,56 | 33,62 |  |  | 33,62 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 2357,27 | 215,94 | 8,80 1,79 | 2132,53 |  | 25,03 |
| Накладные расходы | | | | | | | 206,74 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 117,43 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 5 Электрощитовая №1 :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 95,66 |  |  |  |  | 4,8 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 354,08 |  |  |  |  | 3,66 |
| Материалы | | | | | | | 1653,56 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 432,12 |  |  |  |  | 9,58 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 146,02 |  |  |  |  | 6,99 |
| Итого | | | | | | | 2681,44 |  |  |  |  | 25,03 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 2132,53 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 8,8 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 217,73 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 206,74 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 117,43 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 5 Электрощитовая №1** | | | | | | | **2681,44** |  |  |  |  | **25,03** |
| **Раздел 6. Кабинет технического персонала** | | | | | | | | | | | | |
| 80 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (11,81 руб.): 86% от ФОТ СП (8,51 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0359 *3,59 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 14,32 | 13,28 | 1,04 0,45 |  | 46,11 | 1,66 |
| 81 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ* | 0,01 *1 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 11,25 | 10,52 | 0,73 0,09 |  | 128,73 | 1,29 |
| 82 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (27,31 руб.): 86% от ФОТ СП (19,69 руб.): 62% от ФОТ* | 0,015 *1,5 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 32,59 | 31,75 | 0,84 |  | 275,6 | 4,13 |
| 83 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (62,59 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (30,03 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0359 *3,59 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 372,18 | 53,82 | 11,45 2,26 | 306,91 | 171,534 | 6,16 |
| 84 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,05х1,75 (шт) *МАТ=20522/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 2159,5 *20522/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2159,5 *20522/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2159,5 |  |  | 2159,5 |  |  |
| 85 | **ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (5,17 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (2,48 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0215 *2,15 / 100* | 6514 209,73 | 27,38 5,54 | 6276,89 | 140,05 | 4,51 | 0,59 0,12 | 134,95 | 24,587 | 0,53 |
| 86 | **ФССЦ-11.3.03.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) *Материалы* | 2,15 | 87,42 |  | 87,42 | 187,95 |  |  | 187,95 |  |  |
| 87 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (68,19 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (32,2 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,039 *3,9 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 70,28 | 68,54 | 1,72 0,34 | 0,02 | 191,4405 | 7,47 |
| 88 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 4,095 | 59,16 |  | 59,16 | 242,26 |  |  | 242,26 |  |  |
| 89 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 1,17 | 58,58 |  | 58,58 | 68,54 |  |  | 68,54 |  |  |
| 90 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (4,07 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1,95 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0555 *5,55 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 5,65 | 3,65 |  | 2 | 7,705 | 0,43 |
| 91 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 0,555 *5,55 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 17,98 |  |  | 17,98 |  |  |
| 92 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (58,86 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (27,79 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 3,59 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 520,59 | 59,45 |  | 461,14 | 1,7825 | 6,4 |
| 93 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (52,85 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (36,78 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 7 | 8,83 8,83 |  |  | 61,81 | 61,81 |  |  | 1,035 | 7,25 |
| 94 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (30,51 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (14,41 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,07 *7 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 76,54 | 30,65 | 0,91 0,17 | 44,98 | 50,094 | 3,51 |
| 95 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,0014 | 11594,98 |  | 11594,98 | 16,23 |  |  | 16,23 |  |  |
| 96 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 2,1 | 16,56 |  | 16,56 | 34,78 |  |  | 34,78 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 4032,5 | 337,98 | 17,28 3,43 | 3677,24 |  | 38,83 |
| Накладные расходы | | | | | | | 330,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 180,42 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 6 Кабинет технического персонала :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 141,18 |  |  |  |  | 7,08 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 624,17 |  |  |  |  | 7,12 |
| Материалы | | | | | | | 2727,24 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 899,37 |  |  |  |  | 17,38 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 151,44 |  |  |  |  | 7,25 |
| Итого | | | | | | | 4543,4 |  |  |  |  | 38,83 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 3677,24 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 17,28 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 341,41 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 330,48 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 180,42 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 6 Кабинет технического персонала** | | | | | | | **4543,4** |  |  |  |  | **38,83** |
| **Раздел 7. Электрощитовая №2** | | | | | | | | | | | | |
| 97 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (10,36 руб.): 86% от ФОТ СП (7,47 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0315 *3,15 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 12,56 | 11,65 | 0,91 0,40 |  | 46,11 | 1,45 |
| 98 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (9,12 руб.): 86% от ФОТ СП (6,58 руб.): 62% от ФОТ* | 0,01 *1 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 11,25 | 10,52 | 0,73 0,09 |  | 128,73 | 1,29 |
| 99 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (22,94 руб.): 86% от ФОТ СП (16,54 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0126 *1,26 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 27,38 | 26,67 | 0,71 |  | 275,6 | 3,47 |
| 100 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (54,92 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (26,35 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,0315 *3,15 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 326,57 | 47,23 | 10,05 1,98 | 269,29 | 171,534 | 5,4 |
| 101 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,75 (шт) *МАТ=19471/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 2048,9 *19471/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2048,9 *19471/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2048,9 |  |  | 2048,9 |  |  |
| 102 | **ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (4,56 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (2,19 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,019 *1,9 / 100* | 6514 209,73 | 27,38 5,54 | 6276,89 | 123,77 | 3,98 | 0,52 0,11 | 119,27 | 24,587 | 0,47 |
| 103 | **ФССЦ-11.3.03.01-0012** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 700 мм (м) *Материалы* | 1,9 | 87,42 |  | 87,42 | 166,1 |  |  | 166,1 |  |  |
| 104 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (55,6 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (26,25 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,0318 *3,18 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 57,3 | 55,89 | 1,41 0,27 |  | 191,4405 | 6,09 |
| 105 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 3,339 | 59,16 |  | 59,16 | 197,54 |  |  | 197,54 |  |  |
| 106 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 0,954 | 58,58 |  | 58,58 | 55,89 |  |  | 55,89 |  |  |
| 107 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (3,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (1,86 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,053 *5,3 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 5,39 | 3,48 |  | 1,91 | 7,705 | 0,41 |
| 108 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 0,53 *5,3 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 17,17 |  |  | 17,17 |  |  |
| 109 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (51,64 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (24,38 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 3,15 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 456,78 | 52,16 |  | 404,62 | 1,7825 | 5,61 |
| 110 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (65,23 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (45,39 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 8,64 | 8,83 8,83 |  |  | 76,29 | 76,29 |  |  | 1,035 | 8,94 |
| 111 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (37,66 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (17,78 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,0864 *8,64 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 94,47 | 37,83 | 1,12 0,21 | 55,52 | 50,094 | 4,33 |
| 112 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,0017 | 11594,98 |  | 11594,98 | 19,71 |  |  | 19,71 |  |  |
| 113 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 2,59 | 16,56 |  | 16,56 | 42,89 |  |  | 42,89 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3739,96 | 325,7 | 15,45 3,06 | 3398,81 |  | 37,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | 315,92 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 174,8 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 7 Электрощитовая №2 :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 124,19 |  |  |  |  | 6,21 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 549,51 |  |  |  |  | 6,28 |
| Материалы | | | | | | | 2548,2 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 821,87 |  |  |  |  | 16,03 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 186,91 |  |  |  |  | 8,94 |
| Итого | | | | | | | 4230,68 |  |  |  |  | 37,46 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 3398,81 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 15,45 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 328,76 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 315,92 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 174,8 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 7 Электрощитовая №2** | | | | | | | **4230,68** |  |  |  |  | **37,46** |
| **Раздел 8. Холл возле приемной** | | | | | | | | | | | | |
| 114 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (82,21 руб.): 86% от ФОТ СП (59,27 руб.): 62% от ФОТ* | 0,25 *25 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 99,72 | 92,45 | 7,27 3,14 |  | 46,11 | 11,53 |
| 115 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (63,88 руб.): 86% от ФОТ СП (46,05 руб.): 62% от ФОТ* | 0,07 *7 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 78,76 | 73,62 | 5,14 0,66 |  | 128,73 | 9,01 |
| 116 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (78,64 руб.): 86% от ФОТ СП (56,69 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0432 *4,32 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 93,86 | 91,44 | 2,42 |  | 275,6 | 11,91 |
| 117 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (435,83 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (209,13 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,25 *25 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 2591,81 | 374,8 | 79,75 15,73 | 2137,26 | 171,534 | 42,88 |
| 118 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 1,75х1,75 (шт) *МАТ=19253/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 2025,96 *19253/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2025,96 *19253/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2025,96 |  |  | 2025,96 |  |  |
| 119 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,05х1,75 (шт) *МАТ=20522/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 5 | 2159,5 *20522/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2159,5 *20522/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 10797,5 |  |  | 10797,5 |  |  |
| 120 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,35х1,7 (шт) *МАТ=22300/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 2346,59 *22300/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2346,59 *22300/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2346,59 |  |  | 2346,59 |  |  |
| 121 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (35,39 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (16,98 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,1505 *15,05 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,2 | 634,2 | 31,28 | 2,09 0,43 | 600,83 | 24,3685 | 3,67 |
| 122 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) *Материалы* | 15,05 | 36,37 |  | 36,37 | 547,37 |  |  | 547,37 |  |  |
| 123 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (171,34 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (80,91 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,098 *9,8 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 176,59 | 172,23 | 4,33 0,84 | 0,03 | 191,4405 | 18,76 |
| 124 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 10,29 | 59,16 |  | 59,16 | 608,76 |  |  | 608,76 |  |  |
| 125 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 2,94 | 58,58 |  | 58,58 | 172,23 |  |  | 172,23 |  |  |
| 126 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (28,79 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (13,82 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,3925 *39,25 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 39,93 | 25,8 |  | 14,13 | 7,705 | 3,02 |
| 127 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 3,925 *39,25 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 127,17 |  |  | 127,17 |  |  |
| 128 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (409,86 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (193,55 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 25 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 3625,25 | 414 |  | 3211,25 | 1,7825 | 44,56 |
| 129 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (605,49 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (421,36 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 80,2 | 8,83 8,83 |  |  | 708,17 | 708,17 |  |  | 1,035 | 83,01 |
| 130 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (349,57 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (165,07 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,802 *80,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 876,9 | 351,13 | 10,43 1,97 | 515,34 | 50,094 | 40,18 |
| 131 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,016 | 11594,98 |  | 11594,98 | 185,52 |  |  | 185,52 |  |  |
| 132 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 24,06 | 16,56 |  | 16,56 | 398,43 |  |  | 398,43 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 26134,72 | 2334,92 | 111,43 22,77 | 23688,37 |  | 268,53 |
| Накладные расходы | | | | | | | 2261 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1262,83 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 8 Холл возле приемной :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 659,08 |  |  |  |  | 32,45 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 4005,88 |  |  |  |  | 49,57 |
| Материалы | | | | | | | 17209,53 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 6049,04 |  |  |  |  | 103,5 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 1735,02 |  |  |  |  | 83,01 |
| Итого | | | | | | | 29658,55 |  |  |  |  | 268,53 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 23688,37 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 111,43 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 2357,69 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 2261 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1262,83 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 8 Холл возле приемной** | | | | | | | **29658,55** |  |  |  |  | **268,53** |
| **Раздел 9. Столовая** | | | | | | | | | | | | |
| 133 | **ФЕРр56-2-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (97,8 руб.): 86% от ФОТ СП (70,51 руб.): 62% от ФОТ* | 0,2974 *29,74 / 100* | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 118,62 | 109,98 | 8,64 3,74 |  | 46,11 | 13,71 |
| 134 | **ФЕРр56-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (73,01 руб.): 86% от ФОТ СП (52,64 руб.): 62% от ФОТ* | 0,08 *8 / 100* | 1125,15 1051,72 | 73,43 9,45 |  | 90,01 | 84,14 | 5,87 0,76 |  | 128,73 | 10,3 |
| 135 | **ФЕРр56-3-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) *Проемы (ремонтно-строительные): НР (75,36 руб.): 86% от ФОТ СП (54,33 руб.): 62% от ФОТ* | 0,0414 *4,14 / 100* | 2172,79 2116,61 | 56,18 |  | 89,95 | 87,63 | 2,32 |  | 275,6 | 11,41 |
| 136 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (502,08 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (240,92 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,288 *28,80 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 2985,77 | 431,77 | 91,87 18,12 | 2462,13 | 171,534 | 49,4 |
| 137 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,05х2,05 (шт) *МАТ=23223/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 2443,72 *23223/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2443,72 *23223/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 2443,72 |  |  | 2443,72 |  |  |
| 138 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 2,05х2,0 (шт) *МАТ=22846/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 6 | 2404,05 *22846/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 2404,05 *22846/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 14424,3 |  |  | 14424,3 |  |  |
| 139 | **ФЕР10-01-034-07** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (21,23 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (10,19 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,00935 *0,935 / 100* | 14210,91 1953,31 | 362 81,46 | 11895,6 | 132,87 | 18,26 | 3,38 0,76 | 111,23 | 223,491 | 2,09 |
| 140 | **прайс-лист** | Окно ПВХ 0,85х1,1 (шт) *МАТ=9850/1,20/8,32\*1,02\*1,03 Материалы* | 1 | 1036,5 *9850/1,20/8,32\*1,02\*1,03* |  | 1036,5 *9850/1,20/8,32\*1,02\*1,03* | 1036,5 |  |  | 1036,5 |  |  |
| 141 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (32,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (15,57 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,138 *13,8 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,2 | 581,53 | 28,68 | 1,92 0,39 | 550,93 | 24,3685 | 3,36 |
| 142 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) *Материалы* | 13,8 | 36,37 |  | 36,37 | 501,91 |  |  | 501,91 |  |  |
| 143 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (194,25 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (91,73 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,1111 *11,11 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,2 8,6 | 0,36 | 200,2 | 195,25 | 4,91 0,96 | 0,04 | 191,4405 | 21,27 |
| 144 | **ФССЦ-11.3.03.05-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Сэндвич-панели для откосов (наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол): белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *Материалы* | 11,67 | 59,16 |  | 59,16 | 690,4 |  |  | 690,4 |  |  |
| 145 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) *Материалы* | 3,333 | 58,58 |  | 58,58 | 195,25 |  |  | 195,25 |  |  |
| 146 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции: НР (32,6 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ СП (15,64 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ* | 0,4445 *44,45 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36 | 45,21 | 29,21 |  | 16 | 7,705 | 3,42 |
| 147 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) *Материалы* | 4,445 *44,45 / 10* | 32,4 |  | 32,4 | 144,02 |  |  | 144,02 |  |  |
| 148 | **ФЕР15-01-070-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (487,57 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (230,24 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 29,74 | 145,01 16,56 |  | 128,45 | 4312,6 | 492,49 |  | 3820,11 | 1,7825 | 53,01 |
| 149 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками (м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (473,36 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ СП (329,42 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ* | 62,7 | 8,83 8,83 |  |  | 553,64 | 553,64 |  |  | 1,035 | 64,89 |
| 150 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы: НР (273,29 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ СП (129,05 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ* | 0,627 *62,7 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 685,56 | 274,51 | 8,16 1,54 | 402,89 | 50,094 | 31,41 |
| 151 | **ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *Материалы* | 0,0125 | 11594,98 |  | 11594,98 | 144,94 |  |  | 144,94 |  |  |
| 152 | **ФССЦ-01.7.10.07-0044** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония" (кг) *Материалы* | 18,81 | 16,56 |  | 16,56 | 311,49 |  |  | 311,49 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 29688,49 | 2305,56 | 127,07 26,27 | 27255,86 |  | 264,27 |
| Накладные расходы | | | | | | | 2262,98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1240,23 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 9 Столовая :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 722,24 |  |  |  |  | 35,42 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 4616,03 |  |  |  |  | 58,27 |
| Материалы | | | | | | | 19892,53 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 6604,48 |  |  |  |  | 105,69 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 1356,42 |  |  |  |  | 64,89 |
| Итого | | | | | | | 33191,7 |  |  |  |  | 264,27 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 27255,86 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 127,07 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 2331,83 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 2262,98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1240,23 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 9 Столовая** | | | | | | | **33191,7** |  |  |  |  | **264,27** |
| **Раздел 10. Вывоз и утилизация строительного мусора** | | | | | | | | | | | | |
| 153 | **ФЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) *Прочие ремонтно-строительные работы: НР (90,21 руб.): 82% от ФОТ СП (55,01 руб.): 50% от ФОТ* | 0,0708 *7,08 / 100* | 1553,82 1553,82 |  |  | 110,01 | 110,01 |  |  | 214,32 | 15,17 |
| 154 | **ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 7,08 | 42,98 | 42,98 |  | 304,3 |  | 304,3 |  |  |  |
| 155 | **ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 7,08 | 11,42 | 11,42 |  | 80,85 |  | 80,85 |  |  |  |
| 156 | **Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"** | Утилизация мусора  (м3) (м3) *МАТ=470,00/1,20/8,32 Материалы* | 8,5 | 47,08 *470,00/1,20/8,32* |  | 47,08 *470,00/1,20/8,32* | 400,18 |  |  | 400,18 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 895,34 | 110,01 | 385,15 | 400,18 |  | 15,17 |
| Накладные расходы | | | | | | | 90,21 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 55,01 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по разделу 10 Вывоз и утилизация строительного мусора :** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 255,23 |  |  |  |  | 15,17 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | 304,3 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 80,85 |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 400,18 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | 1040,56 |  |  |  |  | 15,17 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 400,18 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 385,15 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 110,01 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 90,21 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 55,01 |  |  |  |  |  |
| **Итого по разделу 10 Вывоз и утилизация строительного мусора** | | | | | | | **1040,56** |  |  |  |  | **15,17** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 184125,55 | 16921,71 | 1444,31 216,26 | 165759,53 |  | 1956,44 |
| Накладные расходы | | | | | | | 16954,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 9214,18 |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 5783,1 |  |  |  |  | 283,95 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 35494,89 |  |  |  |  | 435,79 |
| Материалы | | | | | | | 129543,37 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 25536,5 |  |  |  |  | 618,6 |
| Кровли | | | | | | | 5086,81 |  |  |  |  | 210,17 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 8209,48 |  |  |  |  | 392,76 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 255,23 |  |  |  |  | 15,17 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | 304,3 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 80,85 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | 210294,53 |  |  |  |  | 1956,44 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | 165759,53 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 1444,31 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 17137,97 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 16954,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 9214,18 |  |  |  |  |  |
| Индекс изменения сметной стоимости 210 294,53 \* 8,32 | | | | | | | 1749650,5 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 1749650,49 | | | | | | | 349930,1 |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **2099580,6** |  |  |  |  | **1956,44** |

**Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 2 099 580,59 рубля.**