**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание).**

**1. Муниципальный заказчик:**

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-технического и информационно- методического обеспечения».

**2. Предмет муниципального контракта:** поставка спецодежды.

**3. Срок поставки товара:** в течение 20-ти дней с даты заключения муниципального контракта.

**4. Место поставки:** 628260, ул. Геологов, 9, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

**5. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | КодОКПД2 | Описание объекта закупки | Размер | Рост | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 44-46 | 170-176 | Комплект | 1 |
| 2 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 44-46 | 182-188 | Комплект | 1 |
| 3 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 48-50 | 170-176 | Комплект | 3 |
| 4 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 48-50 | 182-188 | Комплект | 3 |
| 5 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 52-54 | 170-176 | Комплект | 7 |
| 6 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 52-54 | 182-188 | Комплект | 3 |
| 7 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 56-58 | 170-176 | Комплект | 2 |
| 8 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда летняя.**Куртка: с центральной застежкой на пуговицы. Отложной воротник. Накладные карманы. Манжеты на пуговицах. Брюки: Застёжка на пуговицах. Шлевки под ремень. Усиленные карманы. Усилительные накладки. Плотность ткани: не менее 210 г/м² и не более 260 г/м².Состав ткани: смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир.Цвет: черный или темно-синий. ГОСТ 12.4.280-2014 | 60-62 | 182-188 | Комплект | 1 |
| 9 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда зимняя.**Куртка утепленная: Климатический пояс: IV. Куртка с центральной застежкой на усиленной морозостойкой двухзамковой молнии, контактной ленты; световозвращающие полосы; ветрозащитный слой непродуваемой ткани в полочках и спине; утепленный отстегивающийся регулируемый капюшон; накладные карманы на клапанах застегивающиеся при помощи контактной ленты; рукава с трикотажными манжетами; объем по линии талии регулируется при помощи кулисы.Полукомбинезон утепленный: Климатический пояс: IV. Застежка на молнию, закрытую планкой; накладные карманы; по спине регулировка объема при помощи эластичной тесьмы. Состав ткани: грета или смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир. Плотность ткани: не менее 240 г/м². Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка Подклад: 100% полиэфир Утеплитель: Синтепон не менее пл. 300 г/м2. Цвет: серый или синий. ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ Р 59123-2020 | 44-46 | 182-188 | Комплект | 1 |
| 10 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда зимняя.**Куртка утепленная: Климатический пояс: IV. Куртка с центральной застежкой на усиленной морозостойкой двухзамковой молнии, контактной ленты; световозвращающие полосы; ветрозащитный слой непродуваемой ткани в полочках и спине; утепленный отстегивающийся регулируемый капюшон; накладные карманы на клапанах застегивающиеся при помощи контактной ленты; рукава с трикотажными манжетами; объем по линии талии регулируется при помощи кулисы.Полукомбинезон утепленный: Климатический пояс: IV. Застежка на молнию, закрытую планкой; накладные карманы; по спине регулировка объема при помощи эластичной тесьмы. Состав ткани: грета или смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир. Плотность ткани: не менее 240 г/м². Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка Подклад: 100% полиэфир Утеплитель: Синтепон не менее пл. 300 г/м2. Цвет: серый или синий. ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ Р 59123-2020 | 48-50 | 182-188 | Комплект | 1 |
| 11 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда зимняя.**Куртка утепленная: Климатический пояс: IV. Куртка с центральной застежкой на усиленной морозостойкой двухзамковой молнии, контактной ленты; световозвращающие полосы; ветрозащитный слой непродуваемой ткани в полочках и спине; утепленный отстегивающийся регулируемый капюшон; накладные карманы на клапанах застегивающиеся при помощи контактной ленты; рукава с трикотажными манжетами; объем по линии талии регулируется при помощи кулисы.Полукомбинезон утепленный: Климатический пояс: IV. Застежка на молнию, закрытую планкой; накладные карманы; по спине регулировка объема при помощи эластичной тесьмы. Состав ткани: грета или смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир. Плотность ткани: не менее 240 г/м². Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка Подклад: 100% полиэфир Утеплитель: Синтепон не менее пл. 300 г/м2. Цвет: серый или синий. ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ Р 59123-2020 | 52-54 | 170-176 | Комплект | 2 |
| 12 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда зимняя.**Куртка утепленная: Климатический пояс: IV. Куртка с центральной застежкой на усиленной морозостойкой двухзамковой молнии, контактной ленты; световозвращающие полосы; ветрозащитный слой непродуваемой ткани в полочках и спине; утепленный отстегивающийся регулируемый капюшон; накладные карманы на клапанах застегивающиеся при помощи контактной ленты; рукава с трикотажными манжетами; объем по линии талии регулируется при помощи кулисы.Полукомбинезон утепленный: Климатический пояс: IV. Застежка на молнию, закрытую планкой; накладные карманы; по спине регулировка объема при помощи эластичной тесьмы. Состав ткани: грета или смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир. Плотность ткани: не менее 240 г/м². Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка Подклад: 100% полиэфир Утеплитель: Синтепон не менее пл. 300 г/м2. Цвет: серый или синий. ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ Р 59123-2020 | 52-54 | 182-188 | Комплект | 1 |
| 13 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда зимняя.**Куртка утепленная: Климатический пояс: IV. Куртка с центральной застежкой на усиленной морозостойкой двухзамковой молнии, контактной ленты; световозвращающие полосы; ветрозащитный слой непродуваемой ткани в полочках и спине; утепленный отстегивающийся регулируемый капюшон; накладные карманы на клапанах застегивающиеся при помощи контактной ленты; рукава с трикотажными манжетами; объем по линии талии регулируется при помощи кулисы.Полукомбинезон утепленный: Климатический пояс: IV. Застежка на молнию, закрытую планкой; накладные карманы; по спине регулировка объема при помощи эластичной тесьмы. Состав ткани: грета или смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир. Плотность ткани: не менее 240 г/м². Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка Подклад: 100% полиэфир Утеплитель: Синтепон не менее пл. 300 г/м2. Цвет: серый или синий. ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ Р 59123-2020 | 56-58 | 170-176 | Комплект | 1 |
| 14 | 14.12.11.120 | **Костюмы мужские производственные и профессиональные; Спецодежда зимняя.**Куртка утепленная: Климатический пояс: IV. Куртка с центральной застежкой на усиленной морозостойкой двухзамковой молнии, контактной ленты; световозвращающие полосы; ветрозащитный слой непродуваемой ткани в полочках и спине; утепленный отстегивающийся регулируемый капюшон; накладные карманы на клапанах застегивающиеся при помощи контактной ленты; рукава с трикотажными манжетами; объем по линии талии регулируется при помощи кулисы.Полукомбинезон утепленный: Климатический пояс: IV. Застежка на молнию, закрытую планкой; накладные карманы; по спине регулировка объема при помощи эластичной тесьмы. Состав ткани: грета или смесовая, не менее 50% хлопок, полиэфир. Плотность ткани: не менее 240 г/м². Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка Подклад: 100% полиэфир Утеплитель: Синтепон не менее пл. 300 г/м2. Цвет: серый или синий. ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ Р 59123-2020 | 60-62 | 182-188 | Комплект | 1 |