**Приложение 2**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемого товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика товара** |
| **1** | Световая консоль | Алюминиевый каркас. Высота - не более 2.5м, Ширина – не менее 1 м и не более 1.2, Мощность – не менее 70W, масса не менее 5 кг и не более 7 кг. |
| **2** | Зажим прокалывающий | Зажим прокалывающий ЕР 95-13 или эквивалент предназначен для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения).  Сечение (магистраль):   от 16 до 150 мм2.  Сечение (ответвление):  от 1,5 до 6 мм2. |
| **3** | Скрепа | Скрепа NC 20 или эквивалент используется для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах. Размеры не более 20 мм, масса не менее 10 кг. |
| **4** | Лента | Лента из нержавеющей стали применяется при креплении кронштейнов для анкерных и промежуточных зажимов и других элементов к опорам линии. Для крепления ленты используются скрепы и специальный инструмент OPV либо аналогичный. Особенности: разрывное усилие – не более 80 кг/мм; ширина – не менее 18 и не более 20 мм; толщина – не более 0,75 мм, длина – не менее 23 м и не более 25 м. |
| **5** | Световая консоль | Алюминиевый каркас. Высота - не более 2.5м, Ширина - не более 1м, Мощность не менее 65W, масса не менее 5 кг и не более 7 кг. |
| **6** | Световая консоль | Алюминиевый каркас. Высота - не более 2.5м, Ширина – не менее 1 м и не более 1.1м, Мощность- 100W, масса не менее 6,5 кг и не более 8 кг. |
| **7** | Световая консоль | Алюминиевый каркас. Высота - не более 2.5м, Ширина -не более 0.9 м, Мощность не менее 60W, масса не менее 6 кг и не более 8 кг. |