**Приложение №1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ).**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

**Сроки поставки:** поставка товара должна осуществляться с даты заключения гражданско-правового договора по 03.07.2023 г.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с договором, единовременным платежом путем перечисления цены договора за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком, на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, подписанного Сторонами и предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.6. договора, а также документов на оплату: счета и (или) счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора |
| КодОКПД 2 | Наименование и описание объекта закупки | Рисунок  | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 28.99.39.190 | Инструментальная тележка. Цвет: Синий. Материал: Сталь.Вес тележки: не менее 49 кг.Высота тележки: не менее 950 миллиметров. Длина тележки: не менее 770 миллиметров.Глубина тележки: не менее 480 миллиметров. Максимальная нагрузка тележки: не менее 99 кг.Количество колес: не менее 4 штук.Корпус тележки должен быть сварной. На боковых стенках корпуса должна быть выполнена перфорация не менее 12х12 мм с шагом не менее 37 мм для установки крючков, держателей и других аксессуаров. Тележка должна быть оснащена системой антиопрокидывания, которая должна блокировать открывание ящиков. На углах тележки должны быть установлены резиновые защитные бамперы.  | Тележка инструментальная Верстакофф PRF-M 950.5 135006, 780х960х490 см | шт | 2 |