**Приложение**

**к техническому заданию**

**Характеристика используемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Количество**  **товара** | **Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям \*** |
| 1 | Конструкция "Радуга" | 2  штуки | Конструкция "Радуга". Габариты: высота не менее 3 м, длина не менее 4 м.  Конструкция состоит из элементов: труба профильная размерами: не менее 60х40х2 мм, не менее 30х30х2 мм, не менее 15х15х1,5 мм; труба диаметром не менее 57 мм и не более 63 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм и не более 4 мм; кашпо длиной 965 мм, высотой 190 мм и шириной 220 мм (неизменяемые значения) в количестве не менее 16 шт., материал кашпо-пластик.  Товар должен соответствовать эскизу (без посадочного материала). В соответствии с ГОСТ 13663-86 |
| 2 | Цветник "Дуга" | 1  штука | Цветник "Дуга". Габариты: Д\*Ш\*В не менее 4м\*4м\*0,8 м.  Цветник изготавливается из цемента с добавлением речного мытого кварцевого песка (фракция в диапазоне от 2 мм до 5 мм), щебня гранитного (фракция в диапазоне от 5 мм до 20 мм) и фибры. Цветник должен быть загрунтован смесью на основе цемента и окрашен водно-дисперсионной краской на акриловой основе. На цветник должно быть нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий.  Товар должен соответствовать эскизу (без посадочного материала). В соответствии с ГОСТ 30515-2013; ГОСТ 22551-77; ГОСТ 8267-93 |
| 3 | Конструкция "Цветочная поляна" | 3  штуки | Конструкция "Цветочная поляна". Высота конструкции не менее 3,5 м и не более 3,7 м. Конструкция состоит из элементов: труба диаметром не менее 76 мм и не более 83 мм, толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм; труба диаметром не менее 57 мм и не более 63 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм и не более 4 мм; труба диаметром не менее 40 мм и не более 50 мм, толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм; труба диаметром не менее 20 мм и не более 25 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм и не более 4 мм; стальной круг диаметром не менее 16 мм и не более 18 мм; кашпо диаметром не менее 600 мм, высотой не менее 190 мм в количестве 12 шт., материал кашпо -пластик.  Товар должен соответствовать эскизу (без посадочного материала). В соответствии с ГОСТ 13663-86; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 25500-82 |
| 4 | C:\Users\Gluhova_ME\Desktop\Безымянный.pngКашпо | 93 комплекта | Кашпо, материал из пластика. Длина 965 мм, высота 190 мм, ширина 220 мм (неизменяемые значения). Вес не более 4,1 кг. В комплект входят 2 кронштейна. Кронштейны из металлической полосы 20х4 мм (неизменяемое значение).  Товар должен соответствовать эскизу (без посадочного материала). В соответствии с ГОСТ 25500-82; ГОСТ 103-76. |

\*Нестандартные показатели не используются