**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«23» июня 2017 г. № 0187300005817000182-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. С.Д. Голин - председатель комиссии, первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

2. Н.А. Морозова – советник руководителя;

3. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

4.А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

5. Н.Б. Захарова - начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005817000182 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по дополнительному оснащению элементами малых форм детской площадки во дворе по ул. Механизаторов д.22-24 и спортивной площадки по ул. Буряка в городе Югорске.

Идентификационный код закупки: 173862201231086220100100280074399244.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005817000182, дата публикации 14.06.2017.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 июня 2017 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 3.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно отсутствуют конкретные показатели предлагаемого товара:  - пункт 5 «Ворота для мини-футбола» требуется: «Габаритная высота не менее 2,08 м. и не более 2,13 м», в заявке участника закупки предоставлены характеристики товара «Габаритная высота не менее 2,08 м.», присутствуют слова «не менее».  Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.  Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 3 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

**Председатель комиссии: С.Д. Голин**

**Члены комиссии**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Захарова

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Сметанина

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от «23» июня 2017 г. № 0187300005817000182-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по дополнительному оснащению элементами малых форм детской площадки во дворе по ул. Механизаторов д.22-24 и спортивной площадки по ул. Буряка

в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки | | |
| Заявка №1 | Заявка №2 | Заявка №3 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:  согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Бетон тяжелый, с характеристиками: Класс прочности на сжатие не ниже В7,5, Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3.  В соответствии с ГОСТ 26633-2015 | соответствует | соответствует | соответствует |
| 2 | Качели с характеристиками:  качели маятниковые с подвеской на цепях, одноместные.  Размеры, мм: длина не менее 2 400 и не более 2450, ширина 1 650 и не более 1700, высота не менее 2 010 мм и не более 2060.  Материалы: каркас конструкции изготовлен из металла (трубы, полоса), загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Сидение выполнено из фанеры толщина не менее 15 мм, каркас сидения выполнен из металла (трубы). При изготовлении конструкционных элементов использованы: цепь стальная грузовая короткозвенная (сечение проволоки звена не менее 6 мм и не более 8 мм); трубка силиконовая (диаметр внутренний не менее 20 мм и не более 22 мм, толщина стенки не менее 2 мм и не более 2,2 мм); оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на местах резьбовых соединений. Крепление - фиксирующие стержни с заглублением не менее 200 мм.  Комплектация: четыре наклонные стойки, соединены по две. Между собой каждая пара соединена стяжкой. Две получившиеся треугольные конструкции соединены между собой в вершинах одной стяжкой, снизу - двумя стяжками. На верхней стяжке на цепях подвешено сидение со спинкой и поручнями из металла.  Все элементы качели: металлическая основа, соединения деталей и швы сварки обработаны. Качели имеют яркую разноцветную окраску. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий.  Качели должны соответствовать эскизу технического задания. Изделие должно быть сертифицировано и отвечать требованиям качества и безопасности.  В соответствии с ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52167-2012. | соответствует | соответствует | соответствует |
| 4 | Спортивный комплекс с характеристиками:  Длина: 1580 мм. (неизменяемое значение);  Ширина: 1580 мм. (неизменяемое значение);  Высота: 2525 мм. (неизменяемое значение);  Материалы: несущие столбы конструкции выполнены из клееного бруса, размером не менее 80х80 мм и не более 90х90 мм (древесина хвойных пород влажностью 7-10%), снизу оканчиваются металлическими подпятниками (стаканами), которые укреплены в земле. Металлические элементы выполнены из метала (трубы, полоса), загрунтованного и окрашенного порошковой глянцевой краской. При изготовлении конструкционных элементов использованы: оцинкованный крепеж; пластиковые заглушки на места резьбовых соединений и торцы столбов. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - заглубление не менее 250 мм, фиксирующие стержни (600 мм).  Комплектация: две пары столбов расположены друг напротив друга. По всем четырем сторонам между столбами закреплены турники на разной высоте. Комплекс имеет яркую разноцветную окраску. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий.  Игровой комплекс должен соответствовать эскизу технического задания. Изделие должно быть сертифицировано и отвечать требованиям качества и безопасности.  В соответствии с ГОСТ Р 52169-2012. | соответствует | соответствует | соответствует |
| 5 | Ворота для мини-футбола с характеристиками:  Размеры: внутренняя ширина не менее 3 м. и не более 3,05 м, Габаритная ширина не менее 3,16 м. и не более 3,21 м, Внутренняя высота не менее 2 м. и не более 2,05 м. **Габаритная высота не менее 2,08 м. и не более 2,13 м**. Внутренняя глубина – не менее 1 м. и не более 1,05 м. Габаритная глубина – не менее 1,08 м. и не более 1,13 м.  Вес не более 150 кг.  Цвет основной – белый; цвет дополнительный – синий.  Профиль передних перекладин – не менее 80х80 мм и не более 85х85 мм. Профиль задних перекладин – труба не менее 28 мм и не более 30 мм.  Изделие должно быть сертифицировано и отвечать требованиям качества и безопасности.  В соответствии с ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 55664-2013. | соответствует | Ворота для мини-футбола с характеристиками:  Размеры: внутренняя ширина 3,05 м.  Габаритная ширина 3,16 м.  Внутренняя высота 2 м.  **Габаритная высота не менее 2,08 м.**  Внутренняя глубина – 1 м.  Габаритная глубина – 1,08 м.  Вес 150 кг.  Цвет основной – белый; цвет дополнительный – синий.  Профиль передних перекладин – 80х80 мм. Профиль задних перекладин – труба 28 мм.  Изделие сертифицировано и отвечает требованиям качества и безопасности.  В соответствии с ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 55664-2013.  **не соответствует** | соответствует |
| 6 | Сетка для мини-футбольных ворот с характеристиками:  цвет – белый;  ячейки размером: не менее 10х10 см.  Размеры: 3,00х2,00х1,00х1,00 м. (неизменяемое значение). Толщина нити – не менее 2,2 мм.  Материал – капрон или полипропилен.  Изделие должно быть сертифицировано и отвечать требованиям качества и безопасности.  В соответствии с ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 55664-2013. | соответствует | соответствует | соответствует |