Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка накопителей для серверов.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SAS;  - объём накопителя: ≥ 300 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 15000 оборотов в минуту;  - тип устройства: HDD;  - форм-фактор: 2,5 дюйм.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 653960.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Proliant DL360 поколения Gen9. | штука | 1 |
| 2 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SATA;  - объём накопителя: ≥ 1000 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 7000 оборотов в минуту;  - тип устройства: HDD;  - форм-фактор: 3,5 дюйм.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 657739-001.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Proliant DL360e поколения Gen8. | штука | 1 |
| 3 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SATA;  - объём накопителя: ≥ 1000 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 7000 оборотов в минуту;  - тип устройства: HDD;  - форм-фактор: 2,5 дюйм.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 656108-001.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Proliant DL360p поколения Gen8. | штука | 4 |
| 4 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SAS;  - объём накопителя: ≥ 300 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 10000 оборотов в минуту;  - тип устройства: HDD;  - форм-фактор: 2,5 дюйм.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 653955-001, 507129-004, 599476-001, 652566-001, 689287-001, 641552-001.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Proliant DL360p поколения Gen8. | штука | 3 |
| 5 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SAS;  - объём накопителя: ≥ 400 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 10000 оборотов в минуту;  - тип устройства: HDD;  - форм-фактор: 2,5 дюйм.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 652572-B21, 653956-001.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Proliant DL360 поколения Gen10. | штука | 3 |
| 6 | 26.20.21.110-  00000003 | Накопитель данных внутренний | - наличие интерфейсов: SAS;  - объём накопителя: ≥ 2400 Гигабайт;  - скорость вращения (RPM): ≥ 10000 оборотов в минуту;  - тип устройства: HDD;  - форм-фактор: 2,5 дюйм.  Дополнительные характеристики:  1. возможность «горячего» подключения: да;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: 881457-B21, 881507-001.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. возможность «горячего» подключения: для установки в сервер без остановки приложений;  2. номер по каталогу Hewlett-Packard Proliant: для установки в сервер Proliant DL360 поколения Gen10. | штука | 2 |

3. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее тридцати шести месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев