**II. Техническое задание на поставку бактерицидных облучателей - рециркуляторов передвижных**

|  |
| --- |
| Предмет муниципального контракта |
| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 26.60.11.121 | Бактерицидные облучатели-рециркуляторы передвижные | Характеристики:- высота – не менее 1 205 мм, не более 1 215 мм;- ширина – не менее 370 мм, не более 375 мм;- длина – не менее 580 мм, не более 585 мм;- потребляемая мощность – не более 100 Вт;Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категорий. Эффективность обеззараживания, не менее – 99 %.Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | Шт. | 2 |
| 2 | Бактерицидные облучатели-рециркуляторы передвижные | Характеристики:- высота – не менее 1 205 мм, не более 1 215 мм;- ширина – не менее 370 мм, не более 375 мм;- длина – не менее 580 мм, не более 585 мм;- потребляемая мощность – не более 60 Вт;Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категорий. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %.Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | 2 |
| 3 | Бактерицидные облучатели-рециркуляторы передвижные | Характеристики:- высота – не менее 835 мм, не более 840 мм;- ширина – не менее 450 мм, не более 455 мм;- длина – не менее 485 мм, не более 490 мм;- потребляемая мощность – не более 90 Вт;Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категорий. Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %.Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | 2 |

Гарантийный срок Поставщика на Бактерицидные облучатели - рециркуляторы передвижные - не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

Специалист-эксперт

по охране труда ОП и ТО ДЭР и ПУ Илюшина Т.В.