**II. Техническое задание на поставку бактерицидных облучателей - рециркуляторов передвижных**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет муниципального контракта | | | | | |
| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование товара | Наименование и описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 26.60.11.121 | Бактерицидные облучатели-рециркуляторы передвижные | Характеристики:  - высота – не менее 1 205 мм, не более 1 215 мм;  - ширина – не менее 370 мм, не более 375 мм;  - длина – не менее 580 мм, не более 585 мм;  - потребляемая мощность – не более 100 Вт;  Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категорий.  Эффективность обеззараживания, не менее – 99 %.  Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | Шт. | 2 |
| 2 | Бактерицидные облучатели-рециркуляторы передвижные | Характеристики:  - высота – не менее 1 205 мм, не более 1 215 мм;  - ширина – не менее 370 мм, не более 375 мм;  - длина – не менее 580 мм, не более 585 мм;  - потребляемая мощность – не более 60 Вт;  Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категорий.  Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %.  Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | 2 |
| 3 | Бактерицидные облучатели-рециркуляторы передвижные | Характеристики:  - высота – не менее 835 мм, не более 840 мм;  - ширина – не менее 450 мм, не более 455 мм;  - длина – не менее 485 мм, не более 490 мм;  - потребляемая мощность – не более 90 Вт;  Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений II-V категорий.  Эффективность обеззараживания, не менее – 99,9 %.  Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению с временными параметрами использования рециркулятора при подготовке помещения к работе, утвержденная Росздравнадзором. | 2 |

Гарантийный срок Поставщика на Бактерицидные облучатели - рециркуляторы передвижные - не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

Специалист-эксперт

по охране труда ОП и ТО ДЭР и ПУ Илюшина Т.В.