Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по ремонту помещений №401 в здании администрации города Югорска**

**Место выполнения работ**: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11 .

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: по 15.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

**Качественные характеристики объекта закупки:**

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

**Требования к материалам, используемым при выполнении работ**:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Выполнение работ по ремонту помещения № 401 в здании Администрации в городе Югорске** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | | | | 1 | 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 54,88 |  |  |  | | **Раздел 2. Отделочные работы** | | | | | | | | | 2 | 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 54,88 |  |  |  | | 3 | 2.1 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,65 |  |  |  | | 4 | 3 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 54,88 |  |  |  | | 5 | 3.1 | Шпаклевка полимерная, финишная | кг | 65,86 |  |  | 1,2\*54,88 | | 6 | 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м2 | 54,88 |  |  |  | | 7 | 4.1 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 62,01 |  |  |  | | 8 | 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | м2 | 54,88 |  |  |  | | 9 | 5.1 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,02854 |  |  |  | | **Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора** | | | | | | | | | 10 | 6 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,01646 |  |  |  | | 11 | 7 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01646 |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР Д.В. Питиримов

**Приложение к описанию объекта закупки**

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)**

**Выполнение работ по ремонту помещения №401 в здании Администрации города Югорска**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость, руб. | | | | |
|
| на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,70752 |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 5,70752 |  |  | 430,59 |  | 2 457,60 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *0,03* |  | *0,016464* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 236,42 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 105,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,40 |  | 5 799,94 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | | | | | | | | |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 2 457,60 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 2 457,60 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 5 799,94 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 2 457,60 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 2 236,42 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1 105,92 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 2 457,60 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 2 236,42 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1 105,92 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 5 799,94 |
|  |  | Справочно | | | | | | | | |  |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | 5,70752 |  | | | |  |
| Раздел 2. Отделочные работы | | | | | | | | | | | |
| 2 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,55192 |  |  |  |  | 1 350,86 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 2,55192 |  |  | 529,35 |  | 1 350,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,010976 |  |  |  |  | 5,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 529,35 |  | 2,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,05488 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 4,62 |
| *Н* | *14.3.01.03* | *Грунтовка* | *т* | *0,0103* |  | *0,0056526* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,35 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 369,91 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 664,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 194,22 |  | 3 399,39 |
| 2.1 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,6526 | 1 | 5,6526 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 487,54 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=(0,0056526)\*1000 | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,54 |
| 3 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,98192 |  |  |  |  | 3 131,12 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10,9 |  | 5,98192 |  |  | 523,43 |  | 3 131,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,021952 |  |  |  |  | 11,30 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,016464 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 10,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,016464 |  |  | 529,35 |  | 8,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 060,17 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 |  | 2,41472 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 2 053,24 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,15 |  | 0,08232 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 6,93 |
| *Уд* | *14.5.11.01-0003* | *Шпатлевка масляно-клеевая* | *т* | *0,029* |  | *0,0159152* | *24 995,33* | *1,42* | *35 493,37* |  | *564,88* |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 213,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 142,42 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 173,84 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 539,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 088,92 |  | 9 927,20 |
| 3.1 | Прайс-лист | Шпаклевка полимерная, финишная | кг | 65,856 | 1 | 65,856 |  |  | 96,50 |  | 6 355,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=1,2\*54,88 | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=579/5/1,2 | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 355,10 |
| 4 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,62864 |  |  |  |  | 8 112,61 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 16,62864 |  |  | 487,87 |  | 8 112,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,010976 |  |  |  |  | 5,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 529,35 |  | 2,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022,66 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0038965 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 216,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,005488 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,29 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,131712 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 528,45 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,005488 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,46 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,0010976 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 144,94 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,003677 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 131,78 |
| *Н* | *01.6.02.01* | *Обои* | *100 м2* | *1,13* |  | *0,620144* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 144,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 118,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 8 199,28 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 977,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,69 |  | 21 321,81 |
| 4.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-0017 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 62,0144 | 1 | 62,0144 | 51,79 | 1,28 | 66,29 |  | 4 110,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Объем=(0,620144)\*100 | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 110,93 |
| 5 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,57344 |  |  |  |  | 3 739,76 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 13,8 |  | 7,57344 |  |  | 493,80 |  | 3 739,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,049392 |  |  |  |  | 25,82 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,043904 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 28,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,043904 |  |  | 529,35 |  | 23,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,95 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,3 |  | 0,16464 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 139,99 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,05488 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 4,62 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 |  | 0,002744 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 98,34 |
| *Н* | *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная* | *т* | *0,052* |  | *0,0285376* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 037,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 765,58 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 803,24 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 845,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 648,67 |  | 9 685,59 |
| 5.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,0285376 | 1 | 0,0285376 | 64 105,10 | 1,76 | 112 824,98 |  | 3 219,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 219,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Отделочные работы : | | | | | | | | |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 33 933,64 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 16 334,35 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 47,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 48,10 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 17 503,72 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 58 507,31 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 16 334,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 47,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 48,10 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 17 503,72 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 16 546,27 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 8 027,40 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 16 382,45 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 16 546,27 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 8 027,40 |
|  |  | Итого по разделу 2 Отделочные работы | | | | | | | | | 58 507,31 |
|  |  | Справочно | | | | | | | | |  |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | 32,73592 |  | | | |  |
|  |  | затраты труда машинистов | | | | 0,093296 |  | | | |  |
| Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора | | | | | | | | | | | |
| 6 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0001646 | 1 | 0,0001646 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,016464) / 100 | | | | | | | | | |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0309448 |  |  |  |  | 12,33 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 188 |  | 0,0309448 |  |  | 398,60 |  | 12,33 |
| *Н* | *999-9900* | *Строительный мусор* | *т* | *100* |  | *0,01646* |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 11,47 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177 582,02 |  | 29,23 |
| 7 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01646 | 1 | 0,01646 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0169538 |  |  |  |  | 6,70 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,0169538 |  |  | 395,04 |  | 6,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 |  | 0,003292 | 1 828,55 | 1,5 | 2 742,83 |  | 9,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6,23 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 2,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 513,37 |  | 24,91 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора : | | | | | | | | |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 28,06 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 19,03 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 9,03 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 54,14 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 19,03 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 9,03 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 17,70 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 8,38 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 19,03 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 17,70 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 8,38 |
|  |  | Итого по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора | | | | | | | | | 54,14 |
|  |  | Справочно | | | | | | | | |  |
|  |  | затраты труда рабочих | | | | 0,0478986 |  | | | |  |
|  |  | Итоги по смете: | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 36 419,30 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | | | | | | | | | 18 810,98 |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 47,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 48,10 |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 17 512,75 |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 64 361,39 |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |
|  |  | оплата труда | | | | | | | | | 18 810,98 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 47,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 48,10 |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 17 512,75 |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 18 800,39 |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 9 141,70 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) | | | | | | | | |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | | | | | | | | |  |