Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Место поставки товара:** 628260, РФ, Ханты – Мансийский АО – Югра, г. Югорск, ул. Мира, д. 85

**Срок поставки товара:** Поставка товара должна осуществляться по заявке Заказчика в срок до «20» июня 2023 г.

**Форма, сроки (периоды) и порядок оплаты:** Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Договором, единовременным платежом на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке, с приложением документов, предусмотренных пунктом 3.2 Договора, которые считаются неотъемлемой частью структурированного документа о приёмке (далее по тексту - структурированный документ о приёмке).

**Порядок формирования цены Договора:** В общую цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

**Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара,**  **ОКПД 2/КТРУ (при наличии), изображение товара** | **Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки,**  **а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям** | **Ед. измерения** | **Количество** |
|  | 31.09.11.120-00000006 | Стеллаж складской металлический. Вид стеллажа: полочный.  Высота стеллажа: ≥ 2000 и < 2200 Миллиметр.  Глубина секции стеллажа: ≥ 400 и < 500 Миллиметр.  Длина секции стеллажа: ≥ 1000 и < 1200 Миллиметр.  Количество полок в секции: ≥ 5 и < 10 Штука.  Максимальная нагрузка на полку: ≥ 50 и < 100 Килограмм.  Наличие перфорации на вертикальной стойке (раме): да.  Соединение стеллажа: Болтовое.  Тип стеллажа: Двусторонний.  Тип установки: Стационарный.  Шаг перфорации: ≥ 50 Миллиметр.   |  |  | | --- | --- | |  | Миллиметр | | штука | 4 |