**Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта**

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. **Для выполнения работ по замене окон МБОУ СОШ № 2 в городе Югорске,** методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОН МБОУ СОШ №2 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ** | | | | | | | | | | | | | |
| Основание: Дефектный акт  Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1499,999тыс. руб.  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_9,237тыс. руб.  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_976,39чел.час  Составлен(а) в ценах 2001 г. | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы | |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Кабинет №102** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 2 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 3 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 4 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 |  | 2718,70 | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 5 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 |  | 3249,12 | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 6 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 7 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 8 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 9 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 |  | 142,54 | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 10 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 11 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 12 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 13 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 14 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 15 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 16 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 17 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 1 Кабинет №102** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 2. Кабинет №102** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 19 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 20 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 21 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 22 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 23 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 24 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 25 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 26 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 27 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 28 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 29 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 30 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 31 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 32 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 33 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 34 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 2 Кабинет №102** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 3. Кабинет №104** | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 36 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 37 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 38 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 39 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 40 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 41 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 42 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 43 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 44 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 45 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 46 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 47 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 48 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 49 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 50 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 51 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 3 Кабинет №104** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 4. Кабинет №105** | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 53 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 54 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 55 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 56 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 57 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 58 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 59 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 60 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 61 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 62 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 63 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 64 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 65 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 66 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 67 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 68 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 4 Кабинет №105** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 5. Обеденный зал** | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (203,24 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (194,67 руб.) СП (115,83 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (194,67 руб.)* | 0,1296 *12,96 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 212,49 | 181,13 | 31,36 13,54 |  | | 172,76 | 22,39 |
| 70 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (225,93 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (202,45 руб.) СП (108,41 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (202,45 руб.)* | 0,1296 *12,96 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1343,59 | 194,30 | 41,34 8,15 | 1107,95 | | 171,534 | 22,23 |
| 71 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 72 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 6498,24 |  |  | 6498,24 | |  |  |
| 73 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18,82 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (16,86 руб.) СП (9,03 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (16,86 руб.)* | 0,08 *8 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 337,12 | 16,63 | 1,11 0,23 | 319,38 | | 24,3685 | 1,95 |
| 74 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 8 | 36,37 |  | 36,37 | 290,96 |  |  | 290,96 | |  |  |
| 75 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (94,41 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (95,36 руб.) СП (44,58 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (95,36 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 97,31 | 94,90 | 2,39 0,46 | 0,02 | | 191,4405 | 10,34 |
| 76 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5,67 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 808,20 |  |  | 808,20 | |  |  |
| 77 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,62 | 58,58 |  | 58,58 | 94,90 |  |  | 94,90 | |  |  |
| 78 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15,85 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (14,2 руб.) СП (7,6 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (14,2 руб.)* | 0,216 *21,6 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 21,97 | 14,20 |  | 7,77 | | 7,705 | 1,66 |
| 79 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 2,16 *21,6 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 69,98 |  |  | 69,98 | |  |  |
| 80 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (187,77 руб.): 83% от ФОТ (226,23 руб.) СП (113,12 руб.): 50% от ФОТ (226,23 руб.)* | 0,0648 *6,48 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 373,95 | 226,23 |  | 147,72 | | 375,8 | 24,35 |
| 81 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (163,07 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (190,73 руб.) СП (113,48 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (190,73 руб.)* | 21,6 | 8,83 8,83 |  |  | 190,73 | 190,73 |  |  | | 1,035 | 22,36 |
| 82 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (94,15 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (95,1 руб.) СП (44,46 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (95,1 руб.)* | 0,216 *21,6 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 236,17 | 94,57 | 2,81 0,53 | 138,79 | | 50,094 | 10,82 |
| 83 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00648 | 20388,60 |  | 20388,60 | 132,12 |  |  | 132,12 | |  |  |
| 84 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 4,32 *0,00432\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 65,88 |  |  | 65,88 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 16211,01 | 1012,69 | 79,01 22,91 | 15119,31 | |  | 116,1 |
| Накладные расходы | | | | | | | 1003,24 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 556,51 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 5 Обеденный зал** | | | | | | | **17770,76** |  |  |  | |  | **116,1** |
| **Раздел 6. Мучной цех** | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (50,81 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (48,67 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  | | 172,76 | 5,6 |
| 86 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 87 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2718,70 |  |  | 2718,70 | |  |  |
| 88 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 89 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 90 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 91 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 92 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 93 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 94 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 95 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 | |  | 20,74 |
| Накладные расходы | | | | | | | 186,51 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 99,65 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 6 Мучной цех** | | | | | | | **3917,48** |  |  |  | |  | **20,74** |
| **Раздел 7. Мясо-рыбный цех** | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (50,81 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (48,67 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  | | 172,76 | 5,6 |
| 97 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 98 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2718,70 |  |  | 2718,70 | |  |  |
| 99 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 100 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 101 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 102 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 103 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 104 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 105 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 106 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 | |  | 20,74 |
| Накладные расходы | | | | | | | 186,51 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 99,65 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 7 Мясо-рыбный цех** | | | | | | | **3917,48** |  |  |  | |  | **20,74** |
| **Раздел 8. Овощной цех** | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (50,81 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (48,67 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  | | 172,76 | 5,6 |
| 108 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 109 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2718,70 |  |  | 2718,70 | |  |  |
| 110 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 111 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 112 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 113 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 114 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 115 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 116 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 117 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 | |  | 20,74 |
| Накладные расходы | | | | | | | 186,51 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 99,65 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 8 Овощной цех** | | | | | | | **3917,48** |  |  |  | |  | **20,74** |
| **Раздел 9. Овощной склад** | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | **ФЕР20-06-018-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт // Демонтаж кондиционеров оконных (с сохранением материала) (шт) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (14,39 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ (11,93 руб.) СП (8,42 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ (11,93 руб.)* | 1 | 11,93 11,93 |  |  | 11,93 | 11,93 |  |  | | 1,33 | 1,33 |
| 119 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (50,81 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (48,67 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  | | 172,76 | 5,6 |
| 120 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 121 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 3) (шт) *МАТ=11424/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 1253,52 *11424/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 1253,52 *11424/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1253,52 |  |  | 1253,52 | |  |  |
| 122 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 123 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 124 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 125 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 126 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 127 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 128 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 129 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| 130 | **ФЕР20-06-018-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт (шт) *НР (20,55 руб.): 134%\*0.9 от ФОТ (17,04 руб.) СП (12,02 руб.): 83%\*0.85 от ФОТ (17,04 руб.)* | 1 | 17,04 17,04 |  |  | 17,04 | 17,04 |  |  | | 1,9 | 1,9 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 2195,11 | 210,82 | 19,06 5,61 | 1965,23 | |  | 23,97 |
| Накладные расходы | | | | | | | 221,45 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 120,09 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 9 Овощной склад** | | | | | | | **2536,65** |  |  |  | |  | **23,97** |
| **Раздел 10. Кабинет заведущего столовой** | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (50,81 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (48,67 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  | | 172,76 | 5,6 |
| 132 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 133 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 3) (шт) *МАТ=11424/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 1253,52 *11424/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 1253,52 *11424/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1253,52 |  |  | 1253,52 | |  |  |
| 134 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 135 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 136 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 137 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 138 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 139 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 140 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 141 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| 142 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40,77 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (47,68 руб.) СП (28,37 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (47,68 руб.)* | 5,4 | 8,83 8,83 |  |  | 47,68 | 47,68 |  |  | | 1,035 | 5,59 |
| 143 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,53 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,77 руб.) СП (11,11 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,77 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 59,04 | 23,64 | 0,70 0,13 | 34,70 | | 50,094 | 2,71 |
| 144 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00162 | 20388,60 |  | 20388,60 | 33,03 |  |  | 33,03 | |  |  |
| 145 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 1,08 *0,00108\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 16,47 |  |  | 16,47 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 2322,36 | 253,17 | 19,76 5,74 | 2049,43 | |  | 29,04 |
| Накладные расходы | | | | | | | 250,81 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 139,13 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 10 Кабинет заведущего столовой** | | | | | | | **2712,30** |  |  |  | |  | **29,04** |
| **Раздел 11. Раздевалка** | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | **ФЕР46-04-012-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) *НР (50,81 руб.): 116%\*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (48,67 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  | | 172,76 | 5,6 |
| 147 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 148 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2718,70 |  |  | 2718,70 | |  |  |
| 149 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 150 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 151 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 152 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 153 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 154 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 155 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 156 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 | |  | 20,74 |
| Накладные расходы | | | | | | | 186,51 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 99,65 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 11 Раздевалка** | | | | | | | **3917,48** |  |  |  | |  | **20,74** |
| **Раздел 12. Медицинский кабинет** | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (38,29 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (34,31 руб.) СП (18,37 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (34,31 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 39,63 | 33,01 | 6,62 1,30 |  | | 116,576 | 3,78 |
| 158 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (3,27 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (2,93 руб.) СП (1,57 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (2,93 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 3,07 | 2,89 | 0,18 0,04 |  | | 16,952 | 0,34 |
| 159 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (50,61 руб.)* | 0,0324 *3,24 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 | | 171,534 | 5,56 |
| 160 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2718,70 |  |  | 2718,70 | |  |  |
| 161 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (4,22 руб.)* | 0,02 *2 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 | | 24,3685 | 0,49 |
| 162 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 | |  |  |
| 163 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,85 руб.)* | 0,0135 *1,35 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  | | 191,4405 | 2,58 |
| 164 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,4175 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 202,05 |  |  | 202,05 | |  |  |
| 165 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 | |  |  |
| 166 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,55 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 | | 7,705 | 0,42 |
| 167 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 *5,4 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 | |  |  |
| 168 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.)* | 0,0162 *1,62 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 | | 375,8 | 6,09 |
| 169 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40,77 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (47,68 руб.) СП (28,37 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (47,68 руб.)* | 5,4 | 8,83 8,83 |  |  | 47,68 | 47,68 |  |  | | 1,035 | 5,59 |
| 170 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,53 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (23,77 руб.) СП (11,11 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (23,77 руб.)* | 0,054 *5,4 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 59,04 | 23,64 | 0,70 0,13 | 34,70 | | 50,094 | 2,71 |
| 171 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00162 | 20388,60 |  | 20388,60 | 33,03 |  |  | 33,03 | |  |  |
| 172 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 1,08 *0,00108\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 16,47 |  |  | 16,47 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3777,12 | 243,79 | 18,72 3,69 | 3514,61 | |  | 27,56 |
| Накладные расходы | | | | | | | 241,56 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 130,11 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 12 Медицинский кабинет** | | | | | | | **4148,79** |  |  |  | |  | **27,56** |
| **Раздел 13. Кабинет №207** | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (31,92 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (28,6 руб.) СП (15,32 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (28,6 руб.)* | 0,027 *2,7 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 33,02 | 27,51 | 5,51 1,09 |  | | 116,576 | 3,15 |
| 174 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (2,78 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (2,49 руб.) СП (1,33 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (2,49 руб.)* | 0,017 *1,7 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 2,61 | 2,46 | 0,15 0,03 |  | | 16,952 | 0,29 |
| 175 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47,07 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (42,18 руб.) СП (22,59 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (42,18 руб.)* | 0,027 *2,7 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 279,92 | 40,48 | 8,61 1,70 | 230,83 | | 171,534 | 4,63 |
| 176 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,5х1,8 (шт) *МАТ=10502/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 1152,35 *10502/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 1152,35 *10502/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1152,35 |  |  | 1152,35 | |  |  |
| 177 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,58 руб.) СП (1,92 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,58 руб.)* | 0,017 *1,7 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 71,64 | 3,53 | 0,24 0,05 | 67,87 | | 24,3685 | 0,41 |
| 178 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 1,7 | 36,37 |  | 36,37 | 61,83 |  |  | 61,83 | |  |  |
| 179 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,38 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (22,61 руб.) СП (10,57 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (22,61 руб.)* | 0,0128 *1,28 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 23,07 | 22,50 | 0,57 0,11 |  | | 191,4405 | 2,45 |
| 180 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1,344 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 191,57 |  |  | 191,57 | |  |  |
| 181 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,384 | 58,58 |  | 58,58 | 22,49 |  |  | 22,49 | |  |  |
| 182 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,74 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (3,35 руб.) СП (1,79 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (3,35 руб.)* | 0,051 *5,1 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,19 | 3,35 |  | 1,84 | | 7,705 | 0,39 |
| 183 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,51 *5,1 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 16,52 |  |  | 16,52 | |  |  |
| 184 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (44,34 руб.): 83% от ФОТ (53,42 руб.) СП (26,71 руб.): 50% от ФОТ (53,42 руб.)* | 0,0153 *1,53 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 88,29 | 53,42 |  | 34,87 | | 375,8 | 5,75 |
| 185 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,23 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (42,38 руб.) СП (25,22 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (42,38 руб.)* | 4,8 | 8,83 8,83 |  |  | 42,38 | 42,38 |  |  | | 1,035 | 4,97 |
| 186 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20,93 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (21,14 руб.) СП (9,88 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (21,14 руб.)* | 0,048 *4,8 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 52,48 | 21,02 | 0,62 0,12 | 30,84 | | 50,094 | 2,4 |
| 187 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00144 | 20388,60 |  | 20388,60 | 29,36 |  |  | 29,36 | |  |  |
| 188 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 0,96 *0,00096\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 14,64 |  |  | 14,64 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 2087,36 | 216,65 | 15,70 3,10 | 1855,01 | |  | 24,44 |
| Накладные расходы | | | | | | | 213,38 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 115,33 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 13 Кабинет №207** | | | | | | | **2416,07** |  |  |  | |  | **24,44** |
| **Раздел 14. Кабинет №208** | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 190 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 191 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 192 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 193 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 194 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 195 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 196 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 197 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 198 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 199 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 200 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 201 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 202 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 203 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 204 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 205 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 14 Кабинет №208** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 15. Кабинет №209** | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 207 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 208 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 209 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 210 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 211 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 212 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 213 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 214 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 215 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 216 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 217 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 218 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 219 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 220 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 221 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 222 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 15 Кабинет №209** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 16. Кабинет №210** | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | 116,576 | | 11,33 |
| 224 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | 16,952 | | 1,02 |
| 225 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | 171,534 | | 16,67 |
| 226 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  | |  |
| 227 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  | |  |
| 228 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | 24,3685 | | 1,46 |
| 229 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  | |  |
| 230 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | 191,4405 | | 7,75 |
| 231 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 |  | |  |
| 232 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  | |  |
| 233 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | 7,705 | | 1,25 |
| 234 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  | |  |
| 235 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | 375,8 | | 18,26 |
| 236 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | 1,035 | | 16,77 |
| 237 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | 50,094 | | 8,12 |
| 238 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  | |  |
| 239 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  | |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  | | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  |  | |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  |  | |  |
| **Итого по разделу 16 Кабинет №210** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  |  | | **82,63** |
| **Раздел 17. Кабинет №211** | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | **ФЕР10-01-034-06** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (102,94 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | | 116,576 | 11,33 |
| 241 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (8,79 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | | 16,952 | 1,02 |
| 242 | **ФЕР10-01-034-08** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (151,83 руб.)* | 0,0972 *9,72 / 100* | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | | 171,534 | 16,67 |
| 243 | **Прайс-лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) *МАТ=24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 2 | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 2718,70 *24777/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 5437,40 |  |  | 5437,40 | |  |  |
| 244 | **Прайс лист** | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) *МАТ=29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1 | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 3249,12 *29611/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 3249,12 |  |  | 3249,12 | |  |  |
| 245 | **ФЕР10-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (12,64 руб.)* | 0,06 *6 / 100* | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | | 24,3685 | 1,46 |
| 246 | **ФССЦ-11.3.03.01-0005** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 | |  |  |
| 247 | **ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,53 руб.)* | 0,0405 *4,05 / 100* | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | | 191,4405 | 7,75 |
| 248 | **Прайс лист** | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) *МАТ=1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 4,2525 | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 142,54 *1299,00/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 606,15 |  |  | 606,15 | |  |  |
| 249 | **ФССЦ-14.1.05.01-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 | |  |  |
| 250 | **ФЕР10-01-036-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%\*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (10,65 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | | 7,705 | 1,25 |
| 251 | **ФССЦ-11.3.03.13-0045** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 *16,2 / 10* | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 | |  |  |
| 252 | **ФЕРр61-20-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) *НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.)* | 0,0486 *4,86 / 100* | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | | 375,8 | 18,26 |
| 253 | **ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%\*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (143,05 руб.)* | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | | 1,035 | 16,77 |
| 254 | **ФЕР15-04-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%\*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%\*0.85 от ФОТ (71,33 руб.)* | 0,162 *16,2 / 100* | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | | 50,094 | 8,12 |
| 255 | **ФССЦ-14.3.02.01-0206** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 | |  |  |
| 256 | **ФССЦ-14.4.01.02-0113** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 *0,00324\*1000* | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 | |  | 82,63 |
| Накладные расходы | | | | | | | 724,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 390,35 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 17 Кабинет №211** | | | | | | | **12976,82** |  |  |  | |  | **82,63** |
| **Раздел 18. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | **ФЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр** *Применительно* | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб // Установка отливов (100 м2) *54,33 = 401,53 - 0,031 x 11 200,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,76 руб.): 126%\*0.9 от ФОТ (10,37 руб.) СП (5,73 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (10,37 руб.)* | 0,2151 *21,51 / 100* | 60,77 48,07 | 0,83 0,15 | 11,87 | 13,07 | 10,34 | 0,18 0,03 | 2,55 | | 5,635 | 1,21 |
| 258 | **Прайс-лист** | Отлив оцинкованный с полимерным покрытием (м) *МАТ=218,5/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 71,7 | 23,98 *218,5/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* |  | 23,98 *218,5/1,2/7,9789\*1,02\*1,03* | 1719,37 |  |  | 1719,37 | |  |  |
| 259 | **ФССЦ-08.1.02.03-0021** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) |  | 26,41 |  | 26,41 |  |  |  |  | |  |  |
| 260 | **ФСЭМ-91.06.09-001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 36 | 142,70 | 142,70 13,5 |  | 5137,20 |  | 5137,20 486,00 |  | |  |  |
| 261 | **ФЕРр69-9-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) *НР (59,88 руб.): 82% от ФОТ (73,03 руб.) СП (36,52 руб.): 50% от ФОТ (73,03 руб.)* | 0,047 *4,7 / 100* | 1553,82 1553,82 |  |  | 73,03 | 73,03 |  |  | | 214,32 | 10,07 |
| 262 | **ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 4,7 | 42,98 | 42,98 |  | 202,01 |  | 202,01 |  | |  |  |
| 263 | **ФССЦпг-03-21-01-009** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | 4,7 | 10,47 | 10,47 |  | 49,21 |  | 49,21 |  | |  |  |
| 264 | **Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз"** | Утилизация строительного мусора (м3) *МАТ=470/1,2/7,9789* | 5,83 | 49,09 *470/1,2/7,9789* |  | 49,09 *470/1,2/7,9789* | 286,19 |  |  | 286,19 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 7480,08 | 83,37 | 5388,60 486,03 | 2008,11 | |  | 11,28 |
| Накладные расходы | | | | | | | 71,64 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 42,25 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 18 Прочие работы** | | | | | | | **7593,97** |  |  |  | |  | **11,28** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | 143492,56 | 8598,93 | 6066,05 637,92 | 128827,58 | |  | 976,39 |
| Накладные расходы | | | | | | | 8545,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 4624,80 |  |  |  | |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Деревянные конструкции | | | | | | | 21402,69 |  |  |  | |  | 337,96 |
| Материалы | | | | | | | 118419,02 |  |  |  | |  |  |
| Отделочные работы | | | | | | | 5018,02 |  |  |  | |  | 176,45 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | 6064,15 |  |  |  | |  | 218,81 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | 3608,53 |  |  |  | |  | 172,67 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | 1328,89 |  |  |  | |  | 55,99 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | 84,35 |  |  |  | |  | 3,23 |
| Кровли | | | | | | | 30,56 |  |  |  | |  | 1,21 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | 169,43 |  |  |  | |  | 10,07 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | 488,20 |  |  |  | |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | 49,21 |  |  |  | |  |  |
| Итого | | | | | | | 156663,05 |  |  |  | |  | 976,39 |
| В том числе: | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Материалы | | | | | | | 128827,58 |  |  |  | |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | 6066,05 |  |  |  | |  |  |
| ФОТ | | | | | | | 9236,85 |  |  |  | |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | 8545,69 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | 4624,80 |  |  |  | |  |  |
| Индекс перевода цен 156 663,05 \* 7,9789 | | | | | | | 1249998,81 |  |  |  | |  |  |
| НДС 20% от 1249998,81 | | | | | | | 249999,76 |  |  |  | |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | **1499998,57** |  |  |  | |  | **976,39** |

**Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 1 499 998,57 рублей.**