**Приложение 1**

**к извещению об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Характеристики товара**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Значения показателей, которые**  **могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки)** | **Значения показателей, которые не могут изменяться****(неизменяемое)\*\*\*** |
| 1 | 28.25.14.110 | Увлажнитель воздуха | Предназначен для увлажнения воздуха в больших объемах. Эксплуатируется в присутствии людей.Увлажнитель воздуха имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части.Производительность: не менее 4 л/чКоличество мембран на излучателе – не менее 10 шт.Диаметр патрубков подвода и отвода воды – 1/2 дюйм.Диаметр воздуховодов – 125 мм.Материал воздуховодов – ПВХ.Объем прокачиваемого воздуха – не менее 242 м3/ч.Объем емкости с водой – не менее 19 л.Минимальное время работы от емкости – не менее 2,5 ч.Потребляемая мощность – не более 400 Вт.Диапазон рабочих температур - +1…+50 С.Габариты модуля увлажнения с модулем управленияДлина не менее 510 мм, но не более515 мм;Ширина не менее 335 мм, но не более 340 мм;Высота не менее 490 мм, но не более 491 мм. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 1 |

1. Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 43/1.
2. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 25.10.2022.
3. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее двадцати четырех месяцев.
4. Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.
5. Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двадцати четырех месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Главный специалист по делам архивов Т. А. Алетдинова