

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

* 1. **ДЕПАРТАМЕНТ**
  2. **МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**
  3. **И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА**

628260, Российская Федерация, ИНН/КПП 8622011490/862201001

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ОГРН 1058600313914 ОКПО 78217373

город Югорск, ул. 40 лет Победы,11

e-mail: [dmsig](mailto:ugorsk@r86.ru)[@ugorsk.ru](mailto:gorod@yugorsk.ru)

adm@[ugorsk.ru](mailto:ugorsk@r86.ru)

факс: (34675) 5-00-10

В единую комиссию

по размещению заказа

Департамент муниципальный собственности и градостроительства на запрос разъяснений положений аукционной документации разъясняет следующее:

**ТЕКСТ ЗАПРОС:**

**Запрос на разъяснение положений аукционной документации**

**№ 0187300005819000099**

Согласно открытым источникам в РФ есть 3 производителя мусоровозов с боковой загрузкой на шасси Камаз 65115-50: АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», ОАО «Ряжский авторемонтный завод», АО «Мценский завод коммунального машиностроения».

*Сводная таблица соответствия основным требованиям ТЗ продукции конкурентов (согласно информации из открытых источников):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Модель | Масса вывозимого ТКО, кг | Применяемость контейнеров, объемом, м3 | Коэффициент уплотнения мусора |
| Требование ТЗ |  | Не менее 11 120 | 0,75-1,3 | Не менее 3 |
| ОАО «Ряжский авторемонтный завод» | МК 4552-07 | До 10 965 | 0,75-1,3 | Не менее 2,5 |
| АО «Мценский завод коммунального машиностроения» | КО-449-02 | До 10440 | 0,75-1,1 | До 4 |
| АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» | КО-440-5 | До 9 670 | 0,75-1,1 | 1,5 - 4 |

Вывод по сравнительному анализу конкурентов:

1. По требованию «Масса вывозимого ТКО, кг - Не менее 11 120» - ни один производитель не соответствует ТЗ. Таким образом, данная закупка нарушает Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Просим расширить Требования к количественным, качественным и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам поставляемого товара, а именно: «Масса вывозимого ТКО, кг - Не менее 9 670».

1. По требованию «Применяемость контейнеров, объемом, м3 - 0,75-1,3» - ограничение конкуренции. Только один производитель соответствует требованию.

Требование необходимости загрузки контейнеров до 1,3 м3 является избыточным. В открытых источниках не найдены контейнеры с таким объемом. Наибольшее распространение получили контейнеры 0,75м3 и евроконтейнеры 1,1м3.

Таким образом, данная закупка нарушает Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Просим расширить Требования к количественным, качественным и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам поставляемого товара, а именно: «Применяемость контейнеров, объемом, м3 - 0,75-1,1»

1. Требование «Коэффициент уплотнения мусора: Не менее 3».

Коэффициент уплотнения отходов зависит от времени года, состава мусора и др. Поэтому рационально указывать диапазон при наибольшей плотности мусора и наименьшей. Таким образом, данная закупка нарушает Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Просим расширить Требования к количественным, качественным и функциональным (потребительским свойствам) характеристикам поставляемого товара, а именно: «Коэффициент уплотнения мусора - 1,5 – 4».

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

При анализе открытой информации из сети интернет выявлена возможность поставки специализированной техники согласно технического задания к аукционной документации по цене не выше начальной (максимальной) цены контракта несколькими поставщиками, в том числе заводом-изготовителем.

Первый заместитель главы города –

директор Департамента С.Д. Голин

Исп. Абдуллаев А.Т.

(34675)50014