**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Предмет муниципального контракта: поставка средств вычислительной техники.

1. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.изм. | Кол-во |
| **Раздел 1: Оборудование для отдела опеки и попечительства** |
| 1 | 26.20.16.150-00000005 | Сканер | СканерХарактеристики устройства:В соответствии с описанием КТРУ:- интерфейс подключения: USB;- максимальное разрешение, dpi: 600x600;- максимальный формат сканирования: А4;- наличие дисплея: нет;- наличие устройства автоподачи: да;- наличие функции двустороннего сканирования: да;- скорость сканирования в цветном режиме, стр/мин: не менее 20;- скорость сканирования в чёрно-белом режиме, стр/мин: не менее 20;- тип датчика сканера: CIS;- тип сканирования: протяжный. | штука | 4 |
| **Раздел 2: Оборудование для отдела по организации деятельности** **комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав** |
| 2 | 26.20.15.000-00000037 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | Компьютер персональный настольный (моноблок)Характеристики устройства:В соответствии с описанием КТРУ:- беспроводная связь: Wi-Fi, Bluetooth; - количество ядер процессора: ≥ 6 (шт); - наличие модулей и интерфейсов: RJ-45, HDMI (2 шт); - наличие сенсорного экрана: нет; - объем накопителя: ≥ 500 (Гбайт); - объем оперативной памяти: ≥ 16 (Гбайт); - оптический привод: DVD-RW; - размер диагонали: ≥ 23 (дюйм); - разрешение вэб-камеры, Мпиксель: ≥ 1; - разрешение экрана: Full HD; - тип матрицы: IPS; - тип накопителя: SSD; - тип оперативной памяти: DDR4; - частота процессора: ≤ 2 (ГГц). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: - класс энергетической эффективности не ниже класса «А». | штука | 3 |

Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двенадцати месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

Согласовано:

Контрактная служба О.В.Дергилев