Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка расходных материалов для копировально-множительной техники.

2. Общие требования:

2.1. Место поставки: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул.40 лет Победы, д.11 (Администрация города Югорска).

2.2. Срок действия гарантии на расходные материалы не менее 12 месяцев, гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

2.3. Расходные материалы должны соответствовать требованиям безопасности и электробезопасности по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007, требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, требованиям санитарных норм по допустимым уровням физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях МСанПиН.

2.4. Использование расходных материалов не должно прерывать действие сертификата соответствия копировально-множительной техники.

2.5. Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя, быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов.

3. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | 28.23.25.000 | Картридж | Картридж оригинальный от производителя устройства или совместимый с ним:- для принтеров и МФУ: Xerox DocuCentre SC2020;- код (артикул) присвоенный производителем товара: 006R01693;- цвет печати: чёрный;- ресурс тонера, страниц формата А4 при 5% заполнении страницы: не менее 9000 страниц. | штука | 1 |
| 2 | 28.23.25.000 | Картридж | Картридж оригинальный от производителя устройства или совместимый с ним:- для принтеров и МФУ: Xerox DocuCentre SC2020;- код (артикул) присвоенный производителем товара: 006R01694;- цвет печати: голубой;- ресурс тонера, страниц формата А4 при 5% заполнении страницы: не менее 3000 страниц. | штука | 2 |
| 3 | 28.23.25.000 | Картридж | Картридж оригинальный от производителя устройства или совместимый с ним:- для принтеров и МФУ: Xerox DocuCentre SC2020;- код (артикул) присвоенный производителем товара: 006R01695;- цвет печати: пурпурный;- ресурс тонера, страниц формата А4 при 5% заполнении страницы: не менее 3000 страниц. | штука | 2 |
| 4 | 28.23.25.000 | Картридж | Картридж оригинальный от производителя устройства или совместимый с ним:- для принтеров и МФУ: Xerox DocuCentre SC2020;- код (артикул) присвоенный производителем товара: 006R01696;- цвет печати: желтый;- ресурс тонера, страниц формата А4 при 5% заполнении страницы: не менее 3000 страниц. | штука | 2 |

4. Требования к расходным материалам для копировально-множительной техники:

4.1. Требования к конструкции:

- детали закреплены без перекосов, надёжно, не приводят к разрушению посадочного места;

- не допускается наличие трещин и царапин;

- подвижные элементы (шторки, заслонки) должны легко перемещаться без перекосов и заеданий;

- фотобарабан - новый, без механических повреждений (при наличии в конструкции);

- наличие электронного счётчика копий (в случае наличия в оригинальном картридже).

4.2. Требования к качеству упаковки и герметизации:

- упаковка в полиэтиленовый светонепроницаемый пакет (герметичная упаковка расходных материалов для защиты от внешних факторов);

- индивидуальная упаковочная коробка из гофрокартона («профиль B») с амортизационными прокладками (вставка из папье-маше, надувная защитная упаковка) для сохранности при транспортировке и хранении.

Не допускается самопроизвольное высыпание тонера при транспортировке и хранении.

4.3. Требования к маркировке индивидуальной упаковочной коробки для расходных материалов, необходимо наличие:

- наименования и товарного знака предприятия изготовителя;

- марки расходного материала (картриджа) и информации о совместимости с определённой моделью копировально-множительной техники;

- номер партии на коробке и на корпусе картриджа должны совпадать;

- голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок (микротекст, изменяемый под углом зрения цвет логотипа, термополоса и т.п.);

- чека с запорной лентой должна составлять одно целое с боковиной картриджа, и иметь одну консистенцию пластика с общим корпусом картриджа;

- корпус картриджа не должен иметь потёртостей, царапин, сколов и следов вскрытия;

- на корпусе картриджа обязательно наличие: наименования производителя, марки картриджа, серийного номера картриджа (должен совпадать с номером на упаковке).

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев