**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«23» июня 2017 г. № 0187300005817000185-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. С.Д. Голин - председатель комиссии, первый заместитель главы города - директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

2. Н.А. Морозова – советник руководителя;

3. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

4.А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

5. Н.Б. Захарова - начальник отдела муниципальных закупок управления экономической политики администрации города Югорска.

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории производственно-аналитического отдела департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005817000185 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории ул. Газовиков, 6, Никольская, 1,3 в городе Югорске.

Идентификационный код закупки: 173862201231086220100100280054399244.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005817000185, дата публикации 14.06.2017.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 23 июня 2017 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 2.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порядковый номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 1 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:- пункт 1 «Песок природный»: в техническом задании документации об аукционе требуется: «модуль крупности Мк **в диапазоне не менее 2,3 и не более 2,8 включительно**; полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм **в диапазоне не менее 40% и не более 55% включительно**» в заявке участника закупки предоставлены характеристики товара «модуль крупности Мк 2,8; полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм 55%».Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 2 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |

6.В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7.Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т.Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

**Председатель комиссии: С.Д. Голин**

**Члены комиссии**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Т. Абдуллаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Б. Захарова

 Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Сметанина

 Приложение 1

 к протоколу рассмотрения заявок

 на участие в аукционе в электронной форме

 от «23» июня 2017 г. № 0187300005817000185-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории ул. Газовиков, 6, Никольская, 1,3 в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |
| Заявка №1 | Заявка №2 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Песок природный средний с характеристиками: **модуль крупности Мк в диапазоне не менее 2,3 и не более 2,8 включительно****полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм в диапазоне не менее 40% и не более 55% включительно**Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 5% (неизменяемое значение)Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 15% (неизменяемое значение)Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 10% (неизменяемое значение)Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3% (неизменяемое значение).Соответствует ГОСТ 32824-2014 | Песок природный средний с характеристиками: **модуль крупности Мк 2,8****полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм 55%** Содержание зерен крупностью свыше 8 мм 5% (неизменяемое значение)Содержание зерен крупностью свыше 4 мм 15% (неизменяемое значение)Содержание зерен крупностью менее 0,125 мм 10% (неизменяемое значение)Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 3% (неизменяемое значение).Соответствует ГОСТ 32824-2014**не соответствует** | соответствует |
| 2 | Бетон тяжелый, с характеристиками: Класс прочности на сжатие не ниже В7,5. Средняя плотность крупных заполнителей не менее 2000 кг/м3 и не более 3000 кг/м3. В соответствии с ГОСТ 26633-2015 | соответствует | соответствует |
| 3 | Игровой комплекс с характеристиками: Размеры (мм): длина не менее 11 500 и не более 11 550, ширина не менее 8 700 и не более 8750, высота не менее 3 700 и не более 3910. Высота горок (мм): 1510, 1260, 1260 мм (неизменяемое значение).Материалы: несущие столбы конструкции выполнены из клееного бруса размером не менее 80х80 мм и не более 90х90 мм (древесина хвойных пород влажностью 7-10%), снизу оканчиваются металлическими подпятниками (стаканами), которые укреплены в земле. Металлические элементы выполнены из водогазопроводных труб (диаметр не менее 21,3 мм, стенка трубы не менее 2,8 мм), загрунтованной и окрашенной порошковой глянцевой краской. Скат горок изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1 мм. Пол площадок, ступени лестницы, настил безопасности и площадки торможения выполнены из нескользящей ламинированной фанеры, толщиной не менее 15 мм. Настил пандуса и качающегося мостика изготовлен из доски размерами не менее 35х90 мм. Накладные элементы выполнены из влагостойкой окрашенной фанеры, толщиной не менее 15 мм. При изготовлении конструктивных элементов использованы: металл (трубы, полоса, лист, круг), загрунтованный и окрашенный порошковой глянцевой краской, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Игровой комплекс оснащен накладными элементами, выполняющими роль ограждений на площадках, переходах и лестнице и имитирующими крыши. На элементы нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Игровой комплекс должен соответствовать эскизу технического задания. Изделие должно быть сертифицировано и отвечать требованиям качества и безопасности.В соответствии с ГОСТ Р 52169-2012. | соответствует | соответствует |
| 4 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр - не менее 57 мм и не более 60 мм, толщина стенки не менее 3,5 мм и не более 3,8 мм.В соответствии с ГОСТ 10704-91 | соответствует | соответствует |
| 5 | Ограждения металлические с характеристиками:ограждения из трубы диаметром не менее 15 мм и не более 25 мм, размер: 2000 мм\*600 мм (неизменяемое значение). В местах соединения стыков трубок металлическая пластина в виде ромба размером 100х100 мм и толщиной не менее 1,5 мм и не более 1,7 мм. Секции ограждения должны быть окрашены за два раза эмалью черного цвета и соответствовать эскизу. В соответствии с ГОСТ 8732-78, ГОСТ 23118-78 и ГОСТ Р 52169-2012. | соответствует | соответствует |