Приложение 1

к техническому заданию

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  **(локальная смета)** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| на | | Выполнение работ по ремонту в гараже МКУ "ЦМТиИМО" в городе Югорске | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18% | | |  | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | строительных работ | | |  | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | монтажных работ | | |  | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Средства на оплату труда | | |  | | | тыс. руб. |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Сметная трудоемкость | | |  | | | чел.час |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | Составлен(а) в ценах 2001 г. | | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| № пп | | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Количество | | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
| всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы | |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| **Раздел 1. Замена электропроводки в гараже** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | **ФЕРр67-3-1** | Демонтаж кабеля (100 м) *НР (67,04 руб.): 89% от ФОТ (75,33 руб.) СП (48,96 руб.): 65% от ФОТ (75,33 руб.)* | | 1 *100 / 100* | | 75,5 75,19 | 0,31 0,14 |  | 75,5 | 75,19 | 0,31 0,14 |  | | 9,64 | 9,64 |
| 2 | | **ФЕРр67-4-1** | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) *НР (0,41 руб.): 89% от ФОТ (0,46 руб.) СП (0,3 руб.): 65% от ФОТ (0,46 руб.)* | | 0,01 *1 / 100* | | 45,55 45,55 |  |  | 0,46 | 0,46 |  |  | | 5,84 | 0,06 |
| 3 | | **ФЕРр67-4-3** | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) *НР (0,89 руб.): 89% от ФОТ (1 руб.) СП (0,65 руб.): 65% от ФОТ (1 руб.)* | | 0,02 *2 / 100* | | 50,24 49,3 | 0,94 0,41 |  | 1 | 0,99 | 0,01 0,01 |  | | 6,32 | 0,13 |
| Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | **ФЕРм08-02-390-01** *Применительно* | Монтаж кабель-канала 20х10 мм - Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) *НР (232,59 руб.): 100% от ФОТ (232,59 руб.) СП (151,18 руб.): 65% от ФОТ (232,59 руб.)* | | 1,5 *150 / 100* | | 237,65 154,92 | 31,2 0,14 | 51,53 | 356,48 | 232,38 | 46,8 0,21 | 77,3 | | 16,29 | 24,44 |
| 5 | | **ФССЦ-509-1830** | Кабель-канал (короб) 20x10 мм (100 м) | | 1,5 *150 / 100* | | 119 |  | 119 | 178,5 |  |  | 178,5 | |  |  |
| 6 | | **ФЕРм08-02-399-02** | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 (100 м) *НР (53,22 руб.): 100% от ФОТ (53,22 руб.) СП (34,59 руб.): 65% от ФОТ (53,22 руб.)* | | 1,5 *150 / 100* | | 51,16 35,34 | 2,22 0,14 | 13,6 | 76,74 | 53,01 | 3,33 0,21 | 20,4 | | 3,76 | 5,64 |
| 7 | | **ФССЦ-501-8443** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | | 0,15 *150 / 1000* | | 4814,02 |  | 4814,02 | 722,1 |  |  | 722,1 | |  |  |
| 8 | | **ФЕРм08-03-591-04** | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) *НР (3,48 руб.): 100% от ФОТ (3,48 руб.) СП (2,26 руб.): 65% от ФОТ (3,48 руб.)* | | 0,01 *1 / 100* | | 465,46 348,49 | 13,78 0,41 | 103,19 | 4,65 | 3,48 | 0,14 | 1,03 | | 35,13 | 0,35 |
| 9 | | **ФССЦ-509-1443** | Выключатель двухклавишный для открытой проводки (10 шт.) | | 0,1 *1 / 10* | | 72,8 |  | 72,8 | 7,28 |  |  | 7,28 | |  |  |
| 10 | | **ФЕРм08-03-591-08** | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) *НР (3,43 руб.): 100% от ФОТ (3,43 руб.) СП (2,23 руб.): 65% от ФОТ (3,43 руб.)* | | 0,01 *1 / 100* | | 463,04 342,84 | 13,78 0,41 | 106,42 | 4,63 | 3,43 | 0,14 | 1,06 | | 34,56 | 0,35 |
| 11 | | **ФССЦ-503-0470** | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (100 шт.) | | 0,01 *1 / 100* | | 2202 |  | 2202 | 22,02 |  |  | 22,02 | |  |  |
| 12 | | **ФЕРм08-03-575-01** *Применительно* | Прибор или аппарат (1 шт.) *НР (11,11 руб.): 100% от ФОТ (11,11 руб.) СП (7,22 руб.): 65% от ФОТ (11,11 руб.)* | | 1 | | 11,51 11,11 |  | 0,4 | 11,51 | 11,11 |  | 0,4 | | 1,12 | 1,12 |
| 13 | | **ФССЦ-509-2243** | Выключатели автоматические:» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (шт.) | | 1 | | 29,62 |  | 29,62 | 29,62 |  |  | 29,62 | |  |  |
| 14 | | **ФЕРм08-03-593-09** | Светильник: местного освещения (100 шт.) *НР (20,35 руб.): 100% от ФОТ (20,35 руб.) СП (13,23 руб.): 65% от ФОТ (20,35 руб.)* | | 0,03 *3 / 100* | | 1111 676,94 | 22,18 1,35 | 411,88 | 33,33 | 20,31 | 0,67 0,04 | 12,35 | | 68,24 | 2,05 |
| 15 | | **ФССЦ-509-5385** *Применительно* | Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО 46-2х18-003 (004) (шт.) | | 3 | | 167,68 |  | 167,68 | 503,04 |  |  | 503,04 | |  |  |
| 16 | | **ФЕРм08-02-401-01** | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (кабель ВВГ 3х2,5 для розетки) (100 м) *НР (3,91 руб.): 100% от ФОТ (3,91 руб.) СП (2,54 руб.): 65% от ФОТ (3,91 руб.)* | | 0,01 *1 / 100* | | 649,81 388,03 | 70,43 2,7 | 191,35 | 6,5 | 3,88 | 0,7 0,03 | 1,92 | | 41,28 | 0,41 |
| 17 | | **ФССЦ-501-8191** | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | | 0,001 *1 / 1000* | | 4883,86 |  | 4883,86 | 4,88 |  |  | 4,88 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | 2038,24 | 404,24 | 52,10 0,64 | 1581,9 | |  | 44,19 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 396,43 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 263,17 |  |  |  | |  |  |
| **Итоги по разделу 1 Замена электропроводки в гараже :** | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | 178,5 |  |  |  | |  |  |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | 2519,34 |  |  |  | |  | 44,19 |
| Итого | | | | | | | | | | 2697,84 |  |  |  | |  | 44,19 |
| В том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | | 1581,9 |  |  |  | |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 52,1 |  |  |  | |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | 404,88 |  |  |  | |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 396,43 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 263,17 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 1 Замена электропроводки в гараже** | | | | | | | | | | **2697,84** |  |  |  | |  | **44,19** |
| **Раздел 2. Ремонт кровли гаража** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | **ФЕР46-04-008-02** *Применительно* | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2 покрытия) *НР (44,8 руб.): 116% от ФОТ (38,62 руб.) СП (22,98 руб.): 70%\*0.85 от ФОТ (38,62 руб.)* | | 0,577 *57,7 / 100* | | 79,44 66,92 | 12,52 |  | 45,84 | 38,62 | 7,22 |  | | 8,58 | 4,95 |
| 19 | | **ФЕРр58-1-1** | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2 кровли) *НР (63,54 руб.): 87% от ФОТ (73,03 руб.) СП (47,47 руб.): 65% от ФОТ (73,03 руб.)* | | 0,577 *57,7 / 100* | | 160,11 120,37 | 39,74 6,21 |  | 92,38 | 69,45 | 22,93 3,58 |  | | 15,16 | 8,75 |
| 20 | | **ФЕРр58-1-2** | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок (100 м2 кровли) *НР (94,07 руб.): 87% от ФОТ (108,13 руб.) СП (70,28 руб.): 65% от ФОТ (108,13 руб.)* | | 0,577 *57,7 / 100* | | 208,54 183,48 | 25,06 3,92 |  | 120,33 | 105,87 | 14,46 2,26 |  | | 22,68 | 13,09 |
| Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | **ФЕР10-01-002-01** | Установка стропил (1 м3 древесины в конструкции) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (230,9 руб.): 124% от ФОТ (186,21 руб.) СП (99,72 руб.): 63%\*0.85 от ФОТ (186,21 руб.)* | | 0,8 | | 2340,25 230,22 | 47,78 2,54 | 2062,25 | 1872,2 | 184,18 | 38,22 2,03 | 1649,8 | | 27,7035 | 22,16 |
| 22 | | **ФЕРр58-12-2** | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (100 м2) *НР (87,26 руб.): 87% от ФОТ (100,3 руб.) СП (65,2 руб.): 65% от ФОТ (100,3 руб.)* | | 0,577 *57,7 / 100* | | 1766,82 169,52 | 26,57 4,32 | 1570,73 | 1019,46 | 97,81 | 15,33 2,49 | 906,32 | | 21,35 | 12,32 |
| 23 | | **ФЕР12-01-015-03** *Применительно* | Устройство влаго-пароизоляции - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) *88,01 = 951,81 - 0,41 x 30,00 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58,89 руб.): 126% от ФОТ (46,74 руб.) СП (25,82 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (46,74 руб.)* | | 0,577 *57,7 / 100* | | 103,16 78,8 | 24,36 2,2 |  | 59,52 | 45,47 | 14,05 1,27 |  | | 9,016 | 5,2 |
| 24 | | **прайс-лист** | Изоспан D (м2) | | 57,7 | | 2,46 *23,45/1,18/8,576\*1,06* |  | 2,46 *23,45/1,18/8,576\*1,06* | 141,94 |  |  | 141,94 | |  |  |
| 25 | | **ФЕР12-01-023-01** *Применительно* | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа - Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) *577,14 = 9 597,58 - 0,81 x 24,00 - 16 x 25,00 - 122 x 70,50 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (288,04 руб.): 126% от ФОТ (228,6 руб.) СП (126,3 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (228,6 руб.)* | | 0,577 *57,7 / 100* | | 655,89 382,84 | 144,05 13,34 | 129 | 378,45 | 220,9 | 83,12 7,70 | 74,43 | | 44,3095 | 25,57 |
| 26 | | **прайс-лист** | Профнастил НС-20 (м2) | | 70,39 | | 31,13 *297,16/1,18/8,576\*1,06* |  | 31,13 *297,16/1,18/8,576\*1,06* | 2191,24 |  |  | 2191,24 | |  |  |
| 27 | | **ФЕР12-01-010-01** | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *1 019,04 = 9 875,72 - 0,012 x 8 190,00 - 0,782 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (69,89 руб.): 126% от ФОТ (55,47 руб.) СП (30,65 руб.): 65%\*0.85 от ФОТ (55,47 руб.)* | | 0,05 *5 / 100* | | 1169,15 1106,02 | 29,23 3,38 | 33,9 | 58,46 | 55,3 | 1,46 0,17 | 1,7 | | 129,6625 | 6,48 |
| 28 | | **прайс-лист** | Профнастил С-8 (м2) | | 5 | | 28,94 *276,33/1,18/8,576\*1,06* |  | 28,94 *276,33/1,18/8,576\*1,06* | 144,7 |  |  | 144,7 | |  |  |
| 29 | | **ФССЦ-101-1845** | Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм (100 шт.) | | 0,25 *25 / 100* | | 20 |  | 20 | 5 |  |  | 5 | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | 6129,52 | 817,6 | 196,79 19,50 | 5115,13 | |  | 98,52 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 937,39 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 488,42 |  |  |  | |  |  |
| **Итоги по разделу 2 Ремонт кровли гаража :** | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | | 113,62 |  |  |  | |  | 4,95 |
| Крыши, кровли | | | | | | | | | | 1659,99 |  |  |  | |  | 34,16 |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | | 2202,82 |  |  |  | |  | 22,16 |
| Кровли | | | | | | | | | | 1096,02 |  |  |  | |  | 37,25 |
| Материалы | | | | | | | | | | 2482,88 |  |  |  | |  |  |
| Итого | | | | | | | | | | 7555,33 |  |  |  | |  | 98,52 |
| В том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | | 5115,13 |  |  |  | |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 196,79 |  |  |  | |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | 837,1 |  |  |  | |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 937,39 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 488,42 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 2 Ремонт кровли гаража** | | | | | | | | | | **7555,33** |  |  |  | |  | **98,52** |
| **Раздел 3. Вывоз строительного мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | **ФЕРр69-9-1** | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) *НР (0,25 руб.): 82% от ФОТ (0,31 руб.) СП (0,16 руб.): 50% от ФОТ (0,31 руб.)* | | 0,0002 *0,02 / 100* | | 1553,82 1553,82 |  |  | 0,31 | 0,31 |  |  | | 214,32 | 0,04 |
| 31 | | **ФССЦпг-01-01-01-041** | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ* | | 0,8 | | 42,98 | 42,98 |  | 34,38 |  | 34,38 |  | |  |  |
| 32 | | **ФССЦпг-03-21-02-007** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км: II класс груза (1 т груза) *НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ* | | 0,8 | | 10,1 | 10,1 |  | 8,08 |  | 8,08 |  | |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | 42,77 | 0,31 | 42,46 |  | |  | 0,04 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 0,25 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 0,16 |  |  |  | |  |  |
| **Итоги по разделу 3 Вывоз строительного мусора :** | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | | 0,72 |  |  |  | |  | 0,04 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | | | | | | | | | | 34,38 |  |  |  | |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | | 8,08 |  |  |  | |  |  |
| Итого | | | | | | | | | | 43,18 |  |  |  | |  | 0,04 |
| В том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 42,46 |  |  |  | |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | 0,31 |  |  |  | |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 0,25 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 0,16 |  |  |  | |  |  |
| **Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора** | | | | | | | | | | **43,18** |  |  |  | |  | **0,04** |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | 8210,53 | 1222,15 | 291,35 20,14 | 6697,03 | |  | 142,75 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 1334,07 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 751,75 |  |  |  | |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | 7777,01 |  |  |  | |  | 98,56 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | 2519,34 |  |  |  | |  | 44,19 |
| Итого в ценах 2001 г. | | | | | | | | | | 10296,35 |  |  |  | |  | 142,75 |
| В том числе: | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | | 6697,03 |  |  |  | |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 291,35 |  |  |  | |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | 1242,29 |  |  |  | |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 1334,07 |  |  |  | |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 751,75 |  |  |  | |  |  |