Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка терминалов IP телефонии.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.30.11.110-00000047 | Терминал IP телефонии | - дисплей: монохромный;  - количество поддерживаемых SIP-линий: ≥ 2 штука;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: порт Ethernet для подключения к АРМ;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: порт Ethernet для подключения к ЛВС;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: порт для подключения гарнитуры;  - поддержка аудиокодеков: G.711A;  - поддержка аудиокодеков: G.711U;  - поддержка аудиокодеков: G.722;  - поддержка аудиокодеков: G.729;  - сетевые протоколы: IPv6, SIP;  - сетевые функции: WEB-интерфейс управления;  - сетевые функции: поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP;  - сетевые функции: поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP;  - скорость портов Ethernet: ≥ 100 Мегабит в секунду;  - тип устройства: стационарный телефон;  - функции устройства: громкая связь;  - функции устройства: отключение микрофона;  - функции устройства: отображение номера и имени вызывающего абонента;  - функции устройства: переадресация вызова;  - функции устройства: переадресация по занятости;  - функции устройства: переадресация по неответу;  - функции устройства: удержание вызова;  - функции устройства: функция не беспокоить.  Дополнительные характеристики:  1. наличие в комплекте поставки блока питания: да;  2. наличие в комплекте поставки кабеля RJ-45 длиной не менее 3 м: да.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. наличие в комплекте поставки блока питания: для подключения устройства к электропитанию;  2. наличие в комплекте поставки кабеля RJ-45 длиной не менее 3 м: для подключения устройства к линии связи. | штука | 43 |
| 2 | 26.30.11.110-00000047 | Терминал IP телефонии | - дисплей: монохромный;  - количество поддерживаемых SIP-линий: ≥ 12 штук;  - количество подключаемых консолей расширения: 1 штука;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: USB;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: порт Ethernet для подключения к АРМ;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: порт Ethernet для подключения к ЛВС;  - наличие модулей, портов и интерфейсов: порт для подключения гарнитуры;  - поддержка аудиокодеков: G.711A;  - поддержка аудиокодеков: G.711U;  - поддержка аудиокодеков: G.722;  - поддержка аудиокодеков: G.729;  - поддержка аудиокодеков: iLBC;  - размер дисплея: ≥ 3,7 дюйм (25,4 мм);  - сетевые протоколы: IPv6;  - сетевые протоколы: SIP;  - сетевые функции: WEB-интерфейс управления;  - сетевые функции: поддержка получения ip-адреса по протоколу DHCP;  - сетевые функции: поддержка синхронизации даты и времени по протоколу NTP;  - скорость портов Ethernet: ≥ 100 Мегабит в секунду;  - тип устройства: стационарный телефон;  - функции устройства: встроенные клавиши быстрого набора;  - функции устройства: громкая связь;  - функции устройства: отключение микрофона;  - функции устройства: отображение номера и имени вызывающего абонента;  - функции устройства: переадресация вызова;  - функции устройства: переадресация по занятости;  - функции устройства: переадресация по неответу;  - функции устройства: поддержка подключения консолей расширения;  - функции устройства: удержание вызова;  - функции устройства: функция не беспокоить.  Дополнительные характеристики:  1. наличие в комплекте поставки блока питания: да;  2. наличие в комплекте поставки кабеля RJ-45 длиной не менее 3 м: да.  Обоснование дополнительных характеристик:  1. наличие в комплекте поставки блока питания: для подключения устройства к электропитанию;  2. наличие в комплекте поставки кабеля RJ-45 длиной не менее 3 м: для подключения устройства к линии связи. | штука | 7 |

3. Требования к товару:

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 18 (восемнадцати) месяцев, исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.2. Требования к гарантии производителя товара: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.3. Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров:

При выявлении недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках и неисправностях. Поставщик в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика за свой счёт производит замену товара на новый, либо направляет товар в ремонт. В случае, если срок ремонта превышает 10 дней, Поставщик на период ремонтных работ предоставляет Заказчику полноценную замену неисправного товара.

4.4. Объём предоставления гарантий качества товаров, работ услуг:

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), а гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.5. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (в размере, оговорённом в Извещении об осуществлении аукциона в электронной форме) предоставляется Поставщиком до оформления документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Поставщик может предоставить обеспечение гарантийных обязательств любым из двух способов:

1) внесение денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев