**II.Техническое задание**

**на оказание услуг по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) системы кондиционирования**

**1. Муниципальный заказчик:**

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

**2. Сроки оказания услуг:** с момента заключения муниципального контракта по 30.11.2021 г.

**3.** **Перечень работ и услуг в соответствии с техническим заключением (Приложение к техническому заданию)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта закупки | Единица измерения | Кол-во |
| 1 | Замена компрессора наружного блока DANTEX RK-MD280W/SF | шт | 1 |
| 2 | Техническое обслуживание наружного блока VRF/VRV системы | шт | 1 |
| 3 | Контактор | шт | 1 |
| 4 | Хладон R-404A | кг | 15 |
| 5 | Кабель силовой ввгн 5х4 в гофре | метр | 10 |
| 6 | Ремонт контроллера VRF/VRV системы | шт | 1 |
| 7 | Пуско-наладочные работы VRF/VRV системы | шт | 1 |
| 8 | Замена компрессора VRF/VRV системы | шт | 1 |
| 9 | Электромонтажные работы | шт | 1 |
| 10 | Нагреватель картера компрессора нс | шт | 1 |
| 11 | Монтаж нагревателя картера компрессора | шт | 1 |

4. Гарантийный срок Исполнителя на оборудование – не менее двенадцати месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Исполнитель должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть на оборудование - не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

5. Исполнитель обязуется оказать услуги по устранению неисправностей (восстановлению) работоспособности системы кондиционирования администрации города Югорска по адресу: Администрация города Югорска, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.11.

6. Исполнитель самостоятельно за счет собственных средств производит устранение неисправностей (восстановление работоспособности), ремонт системы кондиционирования.

Заведующий по АХР Брусникин А.И.

Приложение

к техническому заданию

на оказание услуг по устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) системы кондиционирования

