**Муниципальное образование городской округ – город Югорск**

**Администрация города Югорска**

**ПРОТОКОЛ**

**рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме**

«05» июля 2018 г. № 0187300005818000237-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем составе:

1. В.К. Бандурин - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;
2. В.А. Климин - председатель Думы города Югорска;
3. Н.А. Морозова – советник руководителя;
4. Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;
5. Ж.В. Резинкина - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;
6. Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Всего присутствовали 6 членов комиссии из 8.

 Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005818000237 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – <http://zakupki.gov.ru/>, код аукциона 0187300005818000237, дата публикации 18.06.2018.

Идентификационный код закупки: 183862201231086220100100740014211244

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска. Почтовый адрес: 628260, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 05 июля 2018 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие в аукционе – 4.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| 1 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 2 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:- пункт 7 – требуется - **«из стали марок 15, 20, 25»,** в заявке участника закупки «**из стали марок 20»,**  отсутствуют слова «15, 25».Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 3 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункты 1-10 - конкретные показатели товаров не предоставлены, отсутствует наименование страны происхождения товаров.Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 4 | отказать в допуске к участию в аукционе | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту 4 – в описании характеристик товара присутствуют слова «не менее» и «не более» («фракция диапазон не менее10мм и не более 20мм»)Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе.На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно:пункт 4 - требуется «Содержание зерен слабых пород **по массе не более 10%** (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе **не более 0,25 % (неизменяемое значение)**», в заявке участника закупки «Содержание зерен слабых пород **по массе 10%** (неизменяемое значение). Содержание глины в комках **по массе 0,25 %** (неизменяемое значение)», отсутствуют слова «**не более**»;- пункт 5 - требуется «**водопоглощение не более 6% (неизменяемое значение)**», в заявке участника закупки «**водопоглощение 6%** (неизменяемое значение)», отсутствуют слова «**не более**»;- пункт 8 - требуется «**Коэффициент яркости более 80 %**» (значения всех показателей являются неизменными), в заявке участника закупки «**Коэффициент яркости 90 %**».Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.23 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание.Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки [http://www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/).

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их в допуске к участию в аукционе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.К.Бандурин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А.Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

 **Заместитель председателя комиссии: В.К. Бандурин**

**Члены комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В.А.Климин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.А. Морозова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Долгодворова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.В. Резинкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б. Захарова

Представитель заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Сметанина

 Приложение

 к протоколу рассмотрения заявок

 на участие в аукционе в электронной форме

 от «05» июля 2018 г. № 0187300005818000237-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Номер заявки |
| Заявка №1 | Заявка №2 | Заявка №3 | Заявка №4 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Части II «Техническое задание» настоящей документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. | 1 | Дорожный знак 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» с характеристиками: дорожный знак на флуоресцентной пленке на желтом фоне квадратной формы с закругленными краями радиусом 45 мм, размером 900мм\*900мм (неизменяемое значение).Тип светоотражающей пленки – Б или В;Знак изготавливается из оцинкованного металла толщиной не менее 0,8мм и не более 1 мм, Металлическое основание дорожного знака выполнено с двойной отбортовкой по всему периметру дорожного знака. Ширина наружной каймы должна быть 20 мм (неизменяемое значение). Наличие элементов крепления.Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа и иметь одинаковую оптическую систему. В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004. | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |
| 2 | Дорожный знак 6.16 "Стоп-линия" с характеристиками: применяется для указания места остановки транспортных средств на регулируемых перекрестках в населенных пунктах.Ширина наружной каймы должна быть 10 мм (неизменяемое значение). Отклонения линейных размеров каймы, букв не должны превышать +-1 мм.Материалы для изготовления знака должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.Высота прописной буквы на знаке 100 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ Р 52290-2004  | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |
| 3 | Бетон с характеристиками:бетон тяжелый плотной структуры средней плотностью более 2000 кг/м3 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). Класс прочности на сжатие не ниже В7,5.В соответствии с ГОСТ 26633-2015 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |
| 4 | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция **диапазон не менее 10 мм и не более 20 мм** Содержание зерен слабых пород **по массе не более 10%** (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе **не более 0,25 % (неизменяемое значение).** В соответствии с ГОСТ 8267-93 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон **не менее 10 мм и не более 20 мм** Содержание зерен слабых пород **по массе 10%** (неизменяемое значение). Содержание глины в комках **по массе 0,25 %** (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93**не соответствует** |
| 5 | Плитка тротуарная с характеристиками:брусчатка вибропрессованная, размеры не менее 200х100х80 мм не более 220х120х100 мм. Марка прочности не ниже В30 кг/см2, морозостойкость не ниже F200, **водопоглощение не более 6% (неизменяемое значение)**, вес не более 3,2 кг.В соответствии с ГОСТ 17608-2017 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | Плитка тротуарная с характеристиками:брусчатка вибропрессованная, размеры 200х100х80 мм. Марка прочности В30 кг/см2, морозостойкость F200, **водопоглощение 6%** (неизменяемое значение), вес 3,2 кг.В соответствии с ГОСТ 17608-2017**не соответствует** |
| 6 | Камень бортовой с характеристиками: камень бортовой рядовой,размеры: длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм,высотой не менее 300 мм и не более 310 мм, шириной не менее 150 мм и не более 160 мм. В соответствии с ГОСТ 6665-91 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |
| 7 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской **из стали марок 15, 20, 25,** с наружным диаметром не менее 57 мм и не более 60 мм, толщина стенки не менее 3 мм и не более 3,2 мм.В соответствии с ГОСТ 10704-91 | соответствует | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской **из стали марок 20**, с наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,2 мм.В соответствии с ГОСТ 10704-91**не соответствует** | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |
| 8 | Краска разметочная дорожная, белая с характеристиками: Класс разметочного материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) должен быть В7.**Коэффициент яркости более 80 %.**Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ1.Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира СП2.Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) ВВ3.Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ НВ2.Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть АС3.**(Значения всех показателей являются неизменными).**Для обеспечения световозвращения в темное время суток разметку посыпать микростеклошариками фракции в диапазоне 100-600 мкм в количестве диапазон 350-400 г/м2.В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | Краска разметочная дорожная, белая с характеристиками: Класс разметочного материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) В7.**Коэффициент яркости 90 %.**Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ1.Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира СП2. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) ВВ3.Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ НВ2.Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) АС3.**(Значения всех показателей являются неизменными).**Для обеспечения световозвращения в темное время суток разметку посыпать микростеклошариками фракции в диапазоне 100-600 мкм в количестве диапазон 350-400 г/м2.В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006**не соответствует** |
| 9 | Краска разметочная дорожная, желтая с характеристиками: Класс разметочного материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) должен быть В3.Коэффициент яркости в диапазоне 40-49%.Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости УВ2.Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира СП2.Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали) ВВ3.Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ НВ2.Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть АС3.(Значения всех показателей являются неизменными).Для обеспечения световозвращения в темное время суток разметку посыпать микростеклошариками фракции в диапазоне 100-600 мкм в количестве диапазон 350-400 г/м2.В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |
| 10 | Пешеходное ограждение типа «Крест». В комплект изделия 2-х метров входит стойка, секция, комплект метизов.Стойка:- труба 60х60х2 мм длина 1495 мм -1 шт.- декоративная заглушка пирамидка – 1 шт.Секция:- труба 50х30х2 мм длина 1920 мм -1 шт.- труба 20х20х1,5 мм длина 900 мм – 3 шт.- труба 20х20х1,5 мм длина 930 мм – 2 шт.- труба 20х20х1,5 мм длина 1200 мм – 2 шт.- труба 20х20х1,5 мм длина 590 мм – 4 шт.- труба 20х20х1,5 мм длина 1920 мм – 1 шт.- заглушка лист d 80х2 мм -6 шт.Метизы:-шпилька М8 длина 125 мм -2 шт.-гайкаМ8 -4 шт.-шайба А8 -4 шт.(Неизменяемые значения показателей)Вес комплекта не более 19,44 кг. Антикоррозийное покрытие грунтовка и краска.В соответствие с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ ISO 8673-2014, ГОСТ 11371-78 | соответствует | соответствует | показатели отсутствуют,отсутствует наименование страны происхождения товара.**не соответствует** | соответствует |