**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:**

Место поставки: 628260, ул. Таежная, 27, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

**Сроки поставки:** поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора по 31.05.2020 г.

**Количество поставляемого товара:** В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

**Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров:** Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

**Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Предмет гражданско-правового договора |
| КодОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед.изм. | Количество поставляемых товаров по адресу: ул. Мира д.85 |
| 1 | 31.09.12.122 | Кровати деревянные для детей. Габаритные размеры:Ширина: не менее 66 см., Длина: не менее 143 см., Высота: не менее 60 см.Изголовье размеры:Ширина: не менее 65 см., Высота не менее 48,5 см.Изножье размеры:Ширина: не менее 65 см., Высота не менее 32,5 см.Царги (боковые):Длина: не менее 140 см., Высота не менее 21,2 см. Ножки кровати: металлические. Высота ножки не менее 29 см. и не более 32 см.На креплениях стоят заглушки.ГОСТ 19301.3-2016 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей»Материал: ЛДСП толщиной не менее 16 мм., закругленные углы, окантована кромкой ПВХ толщиной не менее 2 мм. Полукруглая D-образная спинка.Каркас соединен планками из ЛДСП шириной не менее 50 мм., толщиной не менее 10 мм и не более 22 мм, прикрепленными к общему каркасу кровати евровинтами.Сверху лежак кровати закрыт листом фанеры толщиной не менее 10 мм. Цвет: бук. | шт | 70 |

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.