

«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2018 № 2524

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 13.11.2017 № 2782

«О муниципальной программе города Югорска

«Формирование комфортной городской среды

в городе Югорске на 2018 - 2022 годы»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска»:

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 13.11.2017 № 2782 «О муниципальной программе города Югорска «Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018 - 2022 годы» (с изменениями от 29.03.2018 № 900, от 23.04.2018 № 1124, от 14.06.2018 № 1663) следующие изменения:

* 1. Абзац двадцать восьмой раздела 4 дополнить словами: «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска, приведен в приложении 5 к муниципальной программе.».
  2. Дополнить программу Приложением 5 «Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска» (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

1. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 13.09.2018 № 2524

Приложение 5

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  | | Урна со вставкой:  размеры: Д\*Ш\*В 500\*500\*800 мм  Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  | | Уличный светильник торшерный.  размеры 530\*2000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |