Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки**

1. Предмет муниципального контракта: поставка системы видеоконференцсвязи.

2. Перечень товаров и объем поставки:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.30.23.141 | Комплект оборудования видеоконференцсвязи для зала заседаний | **1. Поворотная IP-видеокамера в количестве 1 штуки с характеристиками:**  - HD-формат: UHD 4K;  - оптическое увеличение: ≥ 12.0;  - цифровое увеличение: ≥ 1,5;  - угол обзора PTZ-камеры по горизонтали, градус: ≥ 80;  - угол обзора PTZ-камеры по вертикали, градус: ≥ 50;  - угол обзора панорамной камеры по горизонтали, градус: ≥ 80;  - угол обзора панорамной камеры по вертикали, градус: ≥ 70;  - наличие двух объективов видеокамеры: да;  - наличие пульта ДУ видеокамеры: да;  - наличие функций видеокамеры: функция автоматического кадрирования, функция наведения на говорящего, функция отслеживания выступающего, функция автофокуса;  - наличие разъёмов видеокамеры: HDMI 1 шт;  - наличие разъёмов видеокамеры: USB3.0 Type-B 1 шт;  - наличие разъёмов видеокамеры: USB2.0 Type-A 1 шт;  - наличие разъёмов видеокамеры: RJ-45 1 шт;  - частота кадров видеокамеры (кадр/сек): ≥ 30.0;  **2. Микрофонный массив в количестве 3 штук с характеристиками:**  - количество встроенных микрофонов: ≥ 3 штук;  - пространственная направленность микрофонов: круговой;  - радиус захвата голоса микрофоном, метр: ≥ 5;  - наличие разъёмов микрофона: RJ-45 1 шт;  - наличие функций микрофона: шумоподавление;  - наличие сенсорной кнопка вкл/откл микрофона: да;  - частота микрофона, max: ≤ 8000 Герц;  - частота микрофона, min: ≥ 100 Герц.  **3. Устройство коммутации оборудования терминалов** **в количестве 2 штук с характеристиками:**  - поддержка PoE 802.3af для коммутации: да;  - количество Ethernet портов (10/100/1000 Мбит/с) для коммутации: ≥ 4 штук;  - наличие индикаторов устройства коммутации: индикатор состояния питания, индикатор состояния PoE;  - технология управления приоритетом коммутации: да.  **4. Кабель «витая пара», бухта 305 погонных метров в количестве 1 штук с характеристиками:**  - тип кабеля «витая пара»: UTP 4 пары;  - категория кабеля «витая пара»: 5е;  - материал проводника кабеля «витая пара»: медь;  **5. Коннектор обжимной для кабеля UTP в количестве 100 штук с характеристиками:**  - количество жил кабеля для коннектора, штук: 8;  - стандарт для коннектора: RJ-45, категория 5.  **6. Колпачки изолирующие для коннекторов в количестве 100 штук.**  **7. Комплект патч-кордов UTP в количестве 1 штук с характеристиками:**  - тип патч-корда: RJ-45, категория 5;  - количество патч-кордов длиной 10 м, штук: ≥ 1;  - количество патч-кордов длиной 5 м, штук: ≥ 1;  - количество патч-кордов длиной 3 м, штук: ≥ 1. | комплект | 1 |

Поставляемые товары включены в поз. 213 приложения 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Требования к товару:

Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийные обязательства:

4.1. Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.2. Требования к гарантии производителя товара: срок действия такой гарантии должен быть: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

4.3. Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров:

При выявлении недостатков товара в течение гарантийного срока Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках и неисправностях. Поставщик в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика за свой счёт производит замену товара на новый, либо направляет товар в ремонт. В случае, если срок ремонта превышает 10 дней, Поставщик на период ремонтных работ предоставляет Заказчику полноценную замену неисправного товара.

4.4. Объём предоставления гарантий качества товаров, работ услуг:

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), а гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.5. Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению гарантийных обязательств:

Обеспечение гарантийных обязательств (в размере, оговорённом в Извещении об осуществлении аукциона в электронной форме) предоставляется Поставщиком до оформления документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Поставщик может предоставить обеспечение гарантийных обязательств любым из двух способов:

1) внесение денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.

Согласовано:

Контрактная служба: О.В. Дергилев